Dane techniczne defibrylator AED półautomatyczny:

Włączanie urządzenia za pomocą otwarcia pokrywy.

Komunikaty wydawane przez urządzenie w języku polskim.

Wymiary ok. 300 x 250 x 100 mm (wys. x dł. x szer.)

Masa ok. 2,5 kg z baterią i standardowym wyposażeniem dodatkowym

Stopień ochrony obudowy urządzenia (ochrona przed kurzem i strumieniami wody)

Typ baterii Litowa

Czas użytkowania nie mniej niż 140 wstrząsów z maksymalną energią, jeśli urządzenie jest przechowywane /używane w optymalnej temperaturze między /15 ... 25 °C/

Maksymalny poziom energii: ok. 200 J (dorośli) ok. 70 J (dzieci)

Gwarancja na urządzenie: min. 6 lat

Gwarancja na baterię: min. 6 lat

Szkolenie - minimum 5 osób