**Konserwacja elewacji – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu – Nowogród Bobrzański**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Nowogród Bobrzański, ul. Budowlańców 2, 66-010 Nowogród Bobrzański

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Roman Kowalczyk, Kierownik SPC, tel. 785 294 375,

Termin wykonania prac: do końca października 2023

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ściana szczytowa:
* Orientacyjne wymiary zewnętrzne:

Długość: ok. 25,0 m,Wysokość: ok. 10, m,Gzyms: ok. 1,5 m;* Naprawa ubytków;
* Malowanie – kolor szary;
* Czyszczenie bramy stalowej oraz ościeżnic oraz malowanie – kolor szary
 |    |

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz