

............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP\*): ....................................................

REGON\*):.............................................

tel.\*): .....................................................

fax\*): .....................................................

adres e – mail\*): ....................................

**WZÓR OFERTY**

**Zamawiający**:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o.**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2021r prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł. w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na:

**„Odtworzenie uszkodzonych nawierzchni jezdni oraz nawierzchni ciągów pieszych lub pieszo- jezdnych na terenie Żyrardowa i okolic w 2022 roku”**

Ja/My, niżej podpisany/i ........................................................................................................................................................,

działając w imieniu i na rzecz: ........................................................................................................................................................,

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Jedn. Obm.** | **Ilość w 2022r [A]** | **Cena netto [B]** | **Cena brutto** | **Wartość netto [A] \*[B]** |
| **1.** | Wykonanie koryta w gruncie kat II-IV- 10 cm głębokości koryta | m2 | 42 |  |   |   |
| **2.** | Wykonanie koryta w gruncie kat II-IV- za każde 5 cm gł koryta | m2 | 42 |   |   |   |
| **3.** | Wykonanie koryta na potrzeby ułożenia kostki brukowej | m2 | 3 |   |   |   |
| **4.** | Wykopanie rowka pod ławę i krawężnik | m | 5 |   |   |   |
| **5.** | Wykopanie rowka pod ustawianie obrzeży | m | 18 |   |   |   |
| **6.** | Wykopanie rowka pod ławę i krawężnik 30x40 w gr kat III-IV | m | 2 |   |   |   |
| **7.** | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-IV gł 20 cm | m2 | 25 |   |   |   |
| **8.** | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gruncie kat. III-IV/ jezdni | m2 | 435 |   |   |   |
| **9.** | Podsypka piaskowa | m2 | 394 |   |   |   |
| **10.** | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie jezdni/chodnika | m2 | 195 |   |   |   |
| **11.** | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o gr 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cem | m2 | 31 |   |   |   |
| **12.** | Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej | m2 | 6 |   |   |   |
| **13.** | Ręczne oczyszczenie trylinki z zaprawy/ kostki z odzysku/ płyt betonowych | m2 | 322 |   |   |   |
| **14.** | Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki na podsypce cementowo piaskowej | m2 | 121 |   |   |   |
| **15.** | Ułożenie nawierzchni jezdni z trylinki  | m2 | 6 |   |   |   |
| **16.** | Uzupełnienie ubytku nawierzchni z recyklera | m2 | 14 |   |   |   |
| **17.** | Ława pod krawężnik betonowa z oporem | m3 | 6 |   |   |   |
| **18.** | Ustawienie krawężników betonowych 15\*30\*100 na podsypce cementowo piaskowej | m | 74 |   |   |   |
| **19.** | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokatnych o gr 15 cm z wypelnieniem spoin | m2 | 188 |   |   |   |
| **20.** | Chodnik z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 57 |   |   |   |
| **21.** | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podsypce cem pias | m2 | 41 |   |   |   |
| **22.** | Obrzeza betonowe o wym 20x6 na podsypce pias z wypełnieniem spoin | m | 12 |   |   |   |
| **23.** | Obrzeza betonowe ogr 8 cm na podsypce pias z wypełnieniem spoin | m | 6 |   |   |   |
| **24.** | Obrzeza betonowe o wym 30x8 na podsypce pias z wypełnieniem spoin | m | 3 |   |   |   |
| **25.** | Zasypywanie wykopu wraz z zagęszczaniem | m3 | 175 |   |   |   |
| **26.** | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 4 |   |   |   |
| **27.** | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych | szt | 2 |   |   |   |
| **28.** | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 34 |   |   |   |
| **29.** | Wykonanie nakładki bitumicznej | m2 | 44 |   |   |   |
| **30.** | Uzupełnienie w nawierzchni bitumicznej warstwą bitumiczną | m2 | 20 |   |   |   |
| **31.** | Uzupełnienie brakującej kostki | m2 | 47 |   |   |   |
| **32.** | Uzupełnienie brakujących płyt | szt | 60 |   |   |   |
| **33.** | Uzupełnienie brakującego krawężnika | m | 33 |   |   |   |
| **34.** | Uzupełnienie brakujących obrzeży | mb | 2 |   |   |   |
| **35.** | Uzupełnienie brakującej trylinki | szt | 337 |   |   |   |
| **36.** | Wywóz ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km grunt kat III | m3 | 10 |   |   |   |
| **37.** | Wywiezienie nadwyżki gruntu | m2 | 2 |   |   |   |
| **38.** | Wywiezienie gruzu oraz gruntu z terenu rozbiórki sam ciężarowym na odl do 1 km | m3 | 15 |   |   |   |
| **39.** | Wywiezienie nawodnionego gruntu, dostarczenie suchego | m3 | 151 |   |   |   |
| **40.** | Wywiezienie gruzu spryzmowanego, gruzu, nadmiaru gruntu sam skrzyniowymi do 1 km | m3 | 1,5 |   |   |   |
| **41.** | Wywiezienie gruzu, gruntu samochodem samozał- do 1 km | m3 | 1 |   |   |   |
| **42.** | Wywiezienie gruzu, gruntu samochodem samozał- dodatek za każdy nast. 1 km | m3 | 5 |   |   |   |
| **43.** | Wywiezienie gruzu spryzmowanego, gruzu, nadmiaru gruntu sam skrzyniowymi pow 1 km | m3 | 1 |  |  |  |
|  **Łączna wartość netto** |   |

Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie prawa opcji w wysokości do 50 % dla każdej w/w pozycji.

Stawki do kosztorysowania, na podstawie których sporządzono kalkulacje oferowanych cen jednostkowych:

- stawka roboczo-godziny - .............. zł netto, ...................zł brutto;

- koszty ogólne - .............. %;

- koszty zakupu - .............. %;

- zysk- ..............%.

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022r do 31.12.2022r

3. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania każdego Protokołu Odbioru robót.

4. Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje oraz materiały do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Oświadczamy, iż spełniamy postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) posiadamy zdolność do występowania w obrocie gospodarczym\*

b) posiadamy odpowiednie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej\*

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia\*

b) posiadamy zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizacją zamówienia.\*

9. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.\*

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

11. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym \*

12. Inne ustalenia:…………………………………………………………………………….. \*

13. Osoba do kontaktu………………………………………………………………………

Załączniki do oferty:

…………………. dnia …………………..

.......................................................................................

 /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

 do podpisywania oferty/

\*niepotrzebne skreślić

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).