**Załącznik nr 62A do SIWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**Pakiet nr 56A – KARDIOMONITORY, MONITORY PHILIPS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa aparatu** | **Typ aparatu** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Nr inwentarzowy** | **Rok prod.** | **Ilość przeglądów w okresie umowy** | **Termin wykonania przeglądu do:** | **Miejsce użytkowania** | **Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd (w PLN)** |
|  | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP30 | PHILIPS | DE 728 A8593 | 802-960 | 2012 | 1 | 26.10.2019 | LKW I i II |  |
|  | KARDIOMONITOR | INTEL Vue MP30 | PHILIPS | DE 728A8582 | 802-959 | 2012 | 1 | 26.10.2019 | LKW I i II |  |
|  | SYSTEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA | 865001 | PHILIPS | 4725A02581 | 802-720 | 2007 | 1 | 05.09.2019 | LKA |  |
|  | KARDIOMONITOR | INTELLIVVE MP70 | Philips | DE61757640 | 802-720 | 2007 | 1 | 05.09.2019 | LKA |  |
|  | KARDIOMONITOR | INTELLIVVE MP70 | Philips | DE61757633 | 802-720 | 2007 | 1 | 21.09.2019 | LKA |  |
|  | KARDIOMONITOR | INTELLIVVE MP70 | Philips | DE61757631 | 802-720 | 2007 | 1 | 10.10.2019 | LKA |  |
|  | KARDIOMONITOR | INTELLIVVE MP70 | Philips | DE61757625 | 802-720 | 2007 | 1 | 20.08.2019 | LKA |  |
|  | MONITOR TRANSPORTOWY | INTELLIVUE X2 | Philips | DE315F8434 | 802-1154 | 2014 | 1 | 19.10.2019 | LKA |  |
|  | MONITOR TRANSPORTOWY | INTELLIVUE X2 | PHILIPS | DE315G0017 | 802-1155 | 2014 | 1 | 08.10.2019 | LKC III |  |
|  | Kardiomonitor PHILIPS INTELLVUE MP5 | INTELLVUE MP5 | Philips | DE 91324163 | 802-833 | 2009 | 1 | 30.10.2019 | LKH I |  |
|  | Kardiomonitor PHILIPS MP5 | INTELLVUE MP5 | Philips | DE91332999 | 802-870 | 2010 | 1 | 26.10.2019 | LKH I |  |
|  | Kardiomonitor Philips SN DE9 | INTELLVUE MP5 | PHILIPS | DE 91332997 | 802-872 | 2010 | 1 | 21.12.2019 | LKH III |  |
|  | Kardiomonitor Intellivve MP5 firma PHILIPS | INTELLVUE MP5 | PHILIPS | DE 91333012 | 802-874 | 2010 | 1 | 26.10.2019 | LKH IV |  |
|  | Kardiomonitor Philips MP5 | INTELLVUE MP5 | PHILIPS | DE91332992 | 802-871 | 2010 | 1 | 26.10.2019 | LKH VI |  |
|  | Kardiomonitor Philips MP5 | INTELLVUE MP5 | PHILIPS | DE91332991 | 802-873 | 2010 | 1 | 26.09.2019 | LKH VI |  |

**W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia**

**Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów zgodnie z wymogami producenta aparatu.**

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

- kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

- inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

**Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego** Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

**Na cenę przeglądu okresowego składa się:** - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu, ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

...............................................................................................................

 Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

 do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik nr 62B do SIWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**Pakiet nr 56B – KARDIOMONITOR** **DIASCOPE Traveller**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa aparatu** | **Typ aparatu** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Nr inwentarzowy** | **Rok prod.** | **Ilość przeglądów w okresie umowy** | **Termin wykonania przeglądu do:** | **Miejsce użytkowania** | **Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd (w PLN)** |
|  | KARDIOMONITOR | DIASCOPE Traveller | Artema | 12110959 | 802-514 | 2000 | 1 | 23.10.2019 | LKC III |  |

**W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po terminie wykonania przeglądu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w terminie do 7 dni robocze od dnia zawarcia**

**Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów zgodnie z wymogami producenta aparatu.**

W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy):

- kontrola funkcjonowania systemu,

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej,

- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja, walidacja ( w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie

- wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- niewielkie modernizacje techniczne

- aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego,

- kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu,

- inspekcja zużycia części,

- sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń).

**Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego** Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności.

Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, walidacja aparatu, bądź jego części Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, walidacji i przedstawienie odpowiednich świadectw.

**Na cenę przeglądu okresowego składa się:** - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu, ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego.

...............................................................................................................

 Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

 do reprezentowania wykonawcy