Olsztyn, 03.03.2020r

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

W OLSZTYNIE ul. Oficerska 16a

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości do 60 000 PLN na podst. §6

**Dotyczący opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.:**

**„**Wykonanie drugiego rurociągu wody surowej z pierwszej komory połączeniowej do hali filtrów SUW Karolin.**”**

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa Wykonania drugiego rurociągu wody surowej z pierwszej komory połączeniowej do hali filtrów SUW Karolin.

Orientacyjny przebieg sieci został przedstawiony na załączniku graficznym.

Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej jest Opis Przedmiotu Zamówienia.

**Wykonawca zobowiązany jest:**

1. Pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt plan sytuacyjno-wysokościowy umożliwiający zaprojektowanie obiektu będącego przedmiotem zamówienia.
2. Wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową.
3. Uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie robót. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu stosowny dokument – Decyzja o pozwoleniu na budowę.
4. Służyć doradztwem technicznym w okresie poprzedzającym wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
5. Pełnić nadzór autorski w okresie realizacji inwestycji.

**Zakres rzeczowy opracowania:**

1. **Projektu budowlany i wykonawczy** w zakresie przygotowania terenu pod budowę, robót budowlanych, technologicznych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu, który winien zawierać:

 - zbiór opracowań, opinii, uzgodnień (w tym uzgodnień z właścicielami terenu), decyzji (w tym decyzji środowiskowej zgodnej z art. 46 ust.1 i art. 46a ust.1 ustawy technicznych dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.Nr 62 poz.627 - decyzja w posiadaniu PWiK Sp. z .o.o., w przypadku zmiany działek zmiana decyzji należy do projektanta) i innych dokumentów technicznych i opracowań niezbędnych do zatwierdzenia projektu uzyskania pozwolenia na budowę, łącznie z uzyskaniem Decyzji nr II,

 - plan zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie dla celów projektowych,

- wyniki badań geotechnicznych trasy projektowanej sieci na odcinku komora zasuw hala filtrów.

- część opisową i rysunkową w zakresie niezbędnym do zatwierdzenia projektu budowlanego, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,.

1. **Specyfikacje techniczne** wykonania i odbioru robót opracowane z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
2. **Kosztorys inwestorski**
3. **Przedmiar robót**
4. **Informacje i wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia** uwzględniające specyfikę przedmiotu zamówienia
5. **Inwentaryzacja i wycena zieleni** – w przypadku potrzeby jej opracowania określonej właściwymi przepisami i uzgodnieniami.
6. **Projekt nasadzeń kompensacyjnych –** w przypadku potrzeby jego opracowania.
7. **Wyniki badań geotechnicznych –** w miejscach planowanych wykopów

Przedmiot zamówienia należy opracować w formie dokumentacji standardowej (papierowej) oraz dodatkowo zapisać w wersji elektronicznej na płytach CD w następujący sposób:

**Dokumentacja dotycząca zadania, w wersji papierowej, przekazana protokólarnie**

- projekt wykonawczy – 4 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- przedmiary robót – 2 egz.

- informacje i wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.

- kosztorys inwestorski – 2 egz.

- pozostałe opracowania – 4 egz.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze w przypadku gdy są one zatrzymywane przez instytucje uzgadniające/wydające decyzje administracyjne.

**Dokumentacja dotycząca zadania, w wersji elektronicznej, przekazana protokólarnie**

**płyta nr1**

- dokumentacja projektowa (opisy, przedmiary, rysunki) zapisane w formacie pdf

- decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia (skany dokumentów) zapisane w formatach pdf lub jpg

- kosztorys inwestorski umieszczony w wydzielonym folderze zapisany w formacie pdf

**płyta nr 2**

- dokumenty tekstowe zapisane w formacie docx

- dokumenty tekstowe z grafiką zapisane w formacie docx

- pliki graficzne zapisane w formacie jpg lub gif

- rysunki techniczne zapisane w formacie dxf, dwg

- kalkulacje, kosztorysy zapisane w formacie xls

- przedmiary robót zapisane w formacie xls

- kosztorysy, kalkulacje sporządzone w programie kosztorysowym zapisane w formacie ATH

Kosztorys inwestorski i kalkulacje cen umieścić w wydzielonym folderze.

**Termin realizacji** do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przed złożeniem oferty oferent powinien dokonać wizji lokalnej w celu pełnej oceny zakresu prac.