**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE CIEPŁOMIERZY ORAZ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Zadanie nr 1

Dot. ciepłomierzy UH50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres | Ilość |
| 1. | 0,6- 1,5 m3/h | 26 szt. |
| 2. | 2,5 m3/h | 76 szt. |
| 3. | 3,5 m3/h | 50 szt. |
| 4. | 6,0 m3/h | 10 szt. |
| 5. | 10 m3/h | 8 szt. |
| 6. | 15 m3/h | 8 szt. |
| 7. | 25 m3/h | 2 szt. |
| 8. | 40 m3/h | 3 szt. |
| 9. | 60 m3/h | 1 szt. |
|   | **Razem** | **184 szt.** |

Zadanie nr 2

Dot. ciepłomierzy Multical 602, 601+

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres | Ilość |
| 1. | 1,5 m3/h | 142 szt. |
| 2. | 2,5 m3/h | 64 szt. |
| 3. | 3,5 m3/h | 39 szt. |
| 4. | 6,0 m3/h | 25 szt. |
| 5. | 10 m3/h | 17 szt. |
| 6. | 15 m3/h | 7 szt. |
| 7. | 25 m3/h | 4 szt. |
| 8. | 40 m3/h | 1szt. |
|  | **Razem** | **299 szt.** |

Zadanie nr 3

Dot. ciepłomierzy Multical 403

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres | Ilość |
| 1. | 1,5 m3/h | 71 szt. |
| 2. | 2,5 m3/h | 38 szt. |
| 3. | 3,5 m3/h | 51 szt. |
| 4. | 6,0 m3/h | 18 szt. |
| 5. | 10 m3/h | 11 szt. |
| 6. | 15 m3/h | 5 szt. |
|  | **Razem** | **194 szt.** |

Zadanie nr 4

Dot. ciepłomierzy D204MB Faun

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres | Ilość |
| 1. | 1,5 m3/h | 44 szt. |
| 2. | 2,5 m3/h | 24 szt. |
| 3. | 3,5 m3/h | 25 szt. |
| 4. | 6,0 m3/h | 6 szt. |
| 5. | 10 m3/h | 8 szt. |
| 6. | 15 m3/h | 4 szt. |
|  | **Razem** | **111 szt.** |

**Wymagania dotyczące legalizacji i czynności dodatkowych**

W ofercie należy przedstawić całkowity koszt dla poszczególnych zakresów, który powinien

zawierać:

- kontrolę metrologiczną, legalizację przelicznika i przetwornika i pary czujników

- wymianę baterii zasilającej przelicznik - SAFT LS33600 lub równoważna pod względem parametrów technicznych

- zerowanie pamięci przelicznika.

W przypadku negatywnego wyniku kontroli metrologicznej elementu ciepłomierza opłata nie będzie pobierana.

**Tabela nr 1 – potwierdzenie wymagań Zamawiającego dotyczących legalizacji i czynności dodatkowych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj czynności** | **TAK / NIE** |
| Kontrola metrologiczna |  |
| Wymiana baterii – SAFT LS33600 lub równoważna  |  |
| Zerowanie pamięci przelicznika |  |
| Brak opłaty w przypadku negatywnego wyniku legalizacji |  |
| Zachowanie wymaganego terminu legalizacji dla każdej partii dostarczonych ciepłomierzy. |  |

(w przewidzianej kolumnie należy przedstawić informację odnośnie każdej pozycji.)

**Termin realizacji**:

Dla wszystkich zadań termin realizacji wynosi 10 dni roboczych

licząc od dnia otrzymania przesyłki przez Wykonawcę do dnia wysyłki urządzeń po legalizacji.

Liczniki ciepła dostarczane będą do Wykonawcy sukcesywnie od 15.01.2022 r. do 15.12.2022 r.

w partiach ok. 40 szt. dwa razy w miesiącu.

 …..………………

(podpis Wykonawcy)