Załącznik nr 1

**ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W MIEJSCU STACJONOWANIA ZRM**

 **W GNIECHOWICACH PRZY UL. KĄTECKIEJ 49**

1. **Pomieszczenia Zespołów Ratownictwa Medycznego:**
* Dwukrotne malowanie sufitów na biało farbą akrylową z gruntowaniem i zabezpieczeniem lamp sufitowych - ok.76,5m2
* Dwukrotne malowanie w kolorze pastelowym farbą akrylową odporną na zmywanie , z gruntowaniem ścian ok. 235m2, z likwidacją zarysowań ścian i zacieków, demontażem desek odbojowych i przeszpachlowaniem miejsc po kołkach mocujących, zabezpieczenie folią okien ( 19m2) i drzwi ( 18,5m2),
* Malowanie rurek c.o. -ok. 35m
* Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą -ok. 85m2

**Uwaga : pomieszczenia przekazywane sukcesywnie / rotacyjnie**

1. **Pomieszczenie garażu dla ambulansu:**
* Dwukrotne malowanie sufitu na biało farbą akrylową z gruntowaniem i likwidacją zarysowań – ok.31m2,
* Dwukrotne malowanie ścian na biało farbą akrylową odporną na zmywanie, z likwidacją zarysowań – ok.53,5m2
* Skucie płytek ściennych częściowo odspojonych od podłoża- ściana szczytowa- ok. 15,50m2
* Skucie zawilgoconego podłoża pod odspojonymi płytkami i odpowiednie wyrównanie podłoża pod ułożenie nowych płytek-ok. 15,50m2
* Ułożenie nowych płytek ceramicznych o wym. s=30,00cm, h=22,5cm na naprawianej ścianie – ok.15,50m2
* Wymiana uszkodzonych płytek ściennych ( 30\*22,5cm) pod luksferami ( płytki odzyskane z rozbiórki na ścianie szczytowej) – 3 miejsca,
* Uzupełnienie płytek posadzkowych gress przy odpływie liniowym z przygotowaniem podłoża- 1 miejsce,
* Uzupełnienie płytek posadzkowych gress na wjeździe do garażu 0,45m2 z przygotowaniem podłoża i wklejenie listwy progowej l=1,5m,
* Demontaż i ponowny montaż urządzeń i wyposażenia garażu niezbędny do wykonania całości prac.
* Usunięcie i utylizacja odpadów budowlanych powstałych w trakcie prowadzonych prac remontowych.