**Załącznik nr 2 do SWZ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Miejscowość, data

Kosztorys ofertowy dla zamówienia pn. **„Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych i elementów l.a.: skocznia do skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą, przy Szkołach Podstawowych w Gliniku, Broniszowie i Brzezinach”.**

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): **RRz.271.18.2024**

Przełożenie teletechniki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Podstawa ceny**  **jednostkowej** | **Opis robót** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
|  | Kosztorys | **Budowa boiska sportowego, udowa bezodpływowego zbiornika na**  **wody opadowe - TELETECHNIKA** |  |  |  |  |
| 1 | Element | **Roboty elektryczne** |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 510/9927/6 | Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż przewodów linii teletechnicznej na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom, z demontażem izolacji, przewody 70-90˙mm2 | km | 0,092 |  |  |
| 1.2 | KSNR 9/901/8 | Słupy żelbetowe linii teletechnicznej, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami | szt | 1,000 |  |  |
| 1.3 | KNNRW  5/1402/2 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe długości do 12,0 m | stanow | 1,000 |  |  |
| 1.4 | KNRW  510/707/1 | Montaż podpór żelbetowych i odciążek, podpora stawiana ręcznie, żerdź do 9 m | szt | 1,000 |  |  |
| 1.5 | KNR 503/312/1 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z dwoma belkami ustojowymi w terenie płaskim, długość słupa 8,5˙m, kategoria gruntu I-II | szt | 1,000 |  |  |
| 1.6 | KNR 503/901/3 | Zawieszenie przewodów stalowych na trzonach umieszczonych na zewnętrznych miejscach poprzeczników lub hakach skośnych w terenie zabudowanym z ogrodzeniami, jeden przewód, Fi˙4˙mm - przewody zgodnei z wytycznymi ORANGE | km | 0,094 |  |  |
| 1.7 | KNR 510/1002/2 | Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 30˙kg  R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1,000 |  |  |
| 1.8 | KNNRW 5/603/6 | Przewody uziemniające i wyrównawcze mocowane w kanałach z montażem uchwytów, bednarka do 200 mm2 | m | 11,000 |  |  |
| 1.9 | KNNRW 5/1302/  2 analogia | Badanie lini kablowej | odcinek | 1,000 |  |  |
| **RAZEM WARTOSĆ NETTO** | | | | | |  |
| **WARTOSĆ PODATKU VAT** | | | | | |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** | | | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Kwalifikowany, osobisty lub zaufany podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*