WP.3211.29.2024 – odp. 1 Opole, 02.04.2024 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH**

**SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Wymianę wraz z regulacją wysokościową wpustów ulicznych oraz włazów studni kanalizacji deszczowej na drogach wojewódzkich administrowanych przez Oddziały Terenowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, na terenie działania OT z podziałem na zadania”,** wyjaśnia poniżej.

**Pytanie nr 1:**

Proszę o informację czy zakres prac (wytypowane 100 sztuk regulacji) zlecane będą sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego czy jest to ilość (100 sztuk) wytypowana i do zrobienia w ramach umowy w trybie ciągłym?

**Odpowiedź:**

**Podane ilości są do zrealizowania w trybie ciągłym.**

**Pytanie nr 2:**

Technologia Slury Seal to mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana w temperaturze otoczenia oparta o kruszywo granitowe i emulsje asfaltową wolno rozpadową modyfikowaną lateksem która w trakcie wbudowywanie ma półpłynną konsystencję. To skutkuje bardzo wysoką szczepnością mieszanki Slurry Seal zarówno z istniejącą masą asfaltową wokół włazu jak i z żeliwną armaturą. Zastosowanie tej mieszanki zapewnia wysoką szczelność wokół regulowanego włazu bez konieczności stosowania taśmy dylatacyjnych. W ostatnich latach wykonaliśmy regulacje włazów z uzupełnieniem nakładki w technologii Slurry Seal dla m. in.: Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie na drogach krajowych, wojewódzkich oraz lokalnych, GDDKiA-Rejon Mazowiecki, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich co potwierdzają referencje. Jest to technologia która spełnia wszystkie warunki do wbudowywania na wszystkich kategoriach dróg. Bazując na ponad 25-letnim doświadczeniu w wykonywaniu tej technologii wiemy jak wysoce efektywnym rozwiązaniem odtwarzania nawierzchni.

 Pytania:

 1) Czy dopuszczacie Państwo wykonanie regulacji włazów lub wymiany włazów z
 odtworzeniem nawierzchni w technologii „Slurry Seal” ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający w ramach realizacji zadania nie dopuszcza odtworzenia nawierzchni w technologii „Slurry Seal”.**

W związku z powyższym zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 05.04.2024 r. do godziny 11:00,** otwarcie ofert odbędzie się **dnia 05.04.2024 r. o godz. 11:30.**

 W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zamawiający zmienia zapisy:

1) w specyfikacji warunków zamówienia:

**a) w punkcie 15:**

 z:

 *„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.*

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia
 02.05.2024 r. (włącznie).*”,*

**na:**

 *„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.*

Wykonawca jest związany ofertą **od dnia terminu składania ofert do dnia
 04.05.2024 r.** (włącznie).*”,*

**b) w punkcie 18.1:**

z:

 *„***18.1.** Ofertę należy składać **za pośrednictwem Platformy zakupowej:** [**https://platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl) **lub poprzez profil nabywcy:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/zdw\_opole**](https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole) w terminie **do dnia 03.04.2024 r. do godz. 10:00**.”,

**na:**

 *„***18.1.** Ofertę należy składać **za pośrednictwem Platformy zakupowej:** [**https://platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl) **lub poprzez profil nabywcy:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/zdw\_opole**](https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole) w terminie **do dnia 05.04.2024 r. do godz. 11:00**.”

**c) w punkcie 19.1:**

z:

 *„***19.1.** Otwarcie ofert odbędzie się **dnia 03.04.2024 r. o godz. 10:30** w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 **za pośrednictwem Platformy zakupowej:** [**https://platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl) poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.*”*,

 **na:**

 *„***19.1.** Otwarcie ofert odbędzie się **dnia 05.04.2024 r. o godz. 11:30** w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 **za pośrednictwem Platformy zakupowej:** [**https://platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl) poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.*”*,

2) w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

**a) w sekcji 8.1. Termin składania ofert**

 **z:**

*„*2024-04-03 10:00*”*,

**na:**

*„***2024-04-05 11:00***”*,

**b) w sekcji 8.3. Termin otwarcia ofert:**

 **z:**

*„*2024-04-03 10:30*”*,

**na:**

*„***2024-04-05 11:30***”*,

**c) w sekcji 8.4. Termin związania ofertą:**

 **z:**

*„*do 2024-05-02*”*,

 **na:**

*„***do 2024-05-04***”*.

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

1) zmienioną i obowiązującą stronę nr 24 i 26 SWZ,

2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższe odpowiedzi i zmiana stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 ds. utrzymania dróg

 mgr inż. Grzegorz Cebula