Załącznik 1.2

 (nazwa i adres firmy uczestniczącej w przetargu)

**Dokument potwierdzający, że oferowane urządzenia spełniają wymagania zawarte w SWZ zamówienia Or.272.10.2021**

Należy zaznaczyć Tak lub Nie i wpisać oferowane parametry

Dokument jest integralną częścią oferty.

**Część II:**

1. **Podnośnik najazdowy mobilny – 1 sztuka**
* Marka i model oferowanego urządzenia:
* Podnośnik montowany na posadzce bez konieczności przygotowania specjalnego wykopu i wylewki, jego maksymalna wysokość unoszenia to nie mniej niż 1000mm, minimalną wysokość nie więcej niż 115mm. Podnośnik wyposażony jest w pneumatyczne blokady bezpieczeństwa, w pozycji roboczej zabezpieczone i zwolnione tylko na czas opuszczania poprzez operatora. Wymagana zerowa możliwość niekontrolowanego opuszczenia pojazdu. – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Wraz z podnośnikiem kompletna dokumentacja niezbędna do prawidłowego użytkowania i konserwacji, umożliwiającą zgłoszenie podnośnika od Urzędu dozoru Technicznego – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Parametry Techniczne
* Nośność nie mniejsza niż - 3400 [kg] – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Maks. wysokość unoszenia nie mniejsza niż - 1000 [mm] – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Czas unoszenia krótszy niż opuszczania – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Zasilanie - 400 [V] – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* System blokad podwójna pneumatyczna– **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Szerokość całkowita podnośnika nie więcej niż 1900 mm– **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Odległość między platformami (wewnętrzna) nie mniej niż 850 [mm] – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Wysokość spoczynkowa względem poziomu posadzki nie większa niż - 120 [mm] – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* 2 siłowniki hydrauliczne– **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Podnośnik posiada własne prowadnice, rolki nie pracują na podłożu – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Blokady pneumatyczne zapewniające bezpieczeństwo i stabilność – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Czujnik zbliżeniowy, który zatrzymuje podnośnik na etapie opuszczania dla ochrony stopy – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Gumy podprogowe do podłożenia pod progi min 4 szt. – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Certyfikat CE – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Dokumenty pozwalające zgłosić podnośnik do UDT – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Instrukcja obsługi w języku polskim – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Rampy najazdowe, które można zablokować jako przedłużenie platformy – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Wyposażony w zestaw do przewożenia podnośnika w pełni mobilne urządzenie – **tak/nie\*** – Podać dane oferowanego parametru:
* Transport do zamawiającego w cenie podnośnika – **tak/nie\*** miejscowość, dnia:

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji)