

Dostawa realizowana w ramach Programu „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)” dla części inwestycji A2.4.1 „Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego dla części inwestycji: budowa lub modernizacja laboratoriów instytutów”. Nr umowy KPOD.01.19–IP.04-0035/23-00 z dnia 11.10.2023 r.

**Załącznik nr 2.3 do SWZ**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

**dotyczy postępowania pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego II, nr 33/ZP/2024**

**Pakiet nr 3 - Waga laboratoryjna o d=0,01mg z jonizatorem antystatycznym - 2 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe** | Parametry oferowane |
| **1** | 2 | **3** |
| **Producent:………………………………………………**  **Model:…………………………………………………….** | | |
| 1 | Waga dwuzakresowa o zakresach ważenia: | |
| 1) I zakres do 120 g | TAK / NIE\* |
| 2) II zakres do 220 g | TAK / NIE\* |
| 2 | Odczyt (d) 0,01mg | TAK / NIE\* |
| 3 | Dokładność odczytu 0,1mg | TAK / NIE\* |
| 4 | Czas stabilizacji , optymalny max 8s. | …………………………………  należy podać wartość\*\* |
| 5 | Czas stabilizacji przy maksymalnym obciążeniu: max 2s. | …………………………………  należy podać wartość\*\* |
| 6 | Automatyczne drzwiczki | TAK / NIE\* |
| 7 | Wbudowany jonizator | TAK / NIE\* |
| 8 | Wewnętrzna kalibracja automatyczna | TAK / NIE\* |
| 9 | 4 programowalne czujniki bezdotykowe umożliwiające wykonywanie niektórych czynności i włączanie funkcji bez dotykania urządzenia | TAK / NIE\* |
| 10 | Wyświetlacz z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia | TAK / NIE\* |
| 11 | Modułowa konstrukcja pozwalająca na odłączenie terminala od wagi | TAK / NIE\* |
| 12 | * Świadectwo wzorcowania wykonane w akredytowanym laboratorium w sześciu (6) pkt. : 10mg, 50mg, 100mg, 1g, 50g, 100g | TAK / NIE\* |
| 13 | * Interfejsy komunikacyjne, w tym RS-232, USB i Ethernet, umożliwiających podłączenie do nich takich akcesoriów, jak czytniki RFID, drukarki i skanery kodów kreskowych | TAK / NIE\* |
| 14 | Menu w język polski | TAK / NIE\* |

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\* wpisać odpowiednio*

**Pozostałe Wymagania:**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wzorcowania wagi w laboratorium posiadającym akredytację PCA na wzorcowanie przyrządów pomiarowych, zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 12 tabeli, zakończone wydaniem świadectwa wzorcowania.
2. Gwarancja: 24 miesiące.
3. Termin dostawy: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia **do dnia 2 grudnia 2024 roku.** Przy czym Zamawiający zastrzega, że dostarczenie przedmiotu zamówienia w obiekcie Zamawiającego ze względu na prowadzone na tym obiekcie prace budowalne może nastąpić nie wcześniej niż **od 15 listopada 2024 roku.**
4. Miejsce dostawy: ZBBŻ, ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice

**Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym**

**lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy**