Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, biały

Opis wygenerowany automatycznie

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa części komputerowych”   
– nr postępowania FH/04/10/24**

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego,   
tj. posiadać parametry i funkcjonalności nie gorsze (co najmniej takie same lub lepsze)   
od określonych poniżej.

**Jeżeli nie określono inaczej to wymagana jest gwarancja producenta.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Nazwa** | **Sztuk** | **Specyfikacja** |
| Część 1 – Dyski | | | |
| 1 | Dysk 500 GB, 2,5 ‘’ SATA SSD | 5 | Typ: SSD SATA;  Typ obudowy: 2,5";  Pojemność dysku: 500 GB;  Interfejs: Serial ATA III;  Maks. szybkość odczytu: 560 MB/s;  Maks. szybkość zapisu: 510 MB/s; |
| 2 | Dysk 1 TB, 2,5’’ SATA SSD | 5 | Typ: SSD SATA;  Typ obudowy: 2,5";  Pojemność dysku: 1 TB;  Interfejs: Serial ATA III;  Maks. szybkość odczytu: 560 MB/s;  Maks. szybkość zapisu: 510 MB/s; |
| 3 | Dysk 2 TB, 2,5’’ SATA SSD | 1 | Typ: SSD SATA;  Typ obudowy: 2,5";  Pojemność dysku: 2 TB;  Interfejs: Serial ATA III;  Maks. szybkość odczytu: 560 MB/s;  Maks. szybkość zapisu: 510 MB/s; |
| 4 | Dysk 1TB M2 | 3 | Pojemność: 1 TB  Wersja M2: PCI-E x4 Gen4 NVMe  Interfejs: M.2  Format M2: 2280  Prędkość Odczytu : 7400 MB/s  Prędkość Zapisu : 6500 MB/s |
| 5 | Dysk 2TB M2 | 5 | Pojemność: 1000 GB  Wersja M2: PCI-E x4 Gen4 NVMe  Interfejs: M.2  Format M2: 2280  Prędkość Odczytu : 7400 MB/s  Prędkość Zapisu : 6500 MB/s |
| 6 | Dysk SSD | 1 | Pojemność: 1000 GB  Rodzaj kości pamięci: TLC  Interfejs: mSATA  Format :M.2  Prędkość Odczytu : 550 MB/s  Prędkość Zapisu : 520 MB/s  Radiator: Nie |
| 7 | Dysk 1TB 2,5” SSD zewnętrzny | 1 | Typ: SSD  Rodzaj: zewnętrzny;  Typ obudowy: 2,5";  Pojemność dysku: 1 TB;  Interfejs: USB 3.2 - typ C  Maks. szybkość odczytu: 1050 MB/s  Maks. szybkość zapisu: 1000 MB/s |
| 8 | Dysk 2TB 2,5” SSD zewnętrzny | 1 | Typ: SSD  Rodzaj: zewnętrzny;  Typ obudowy: 2,5";  Pojemność dysku: 2 TB;  Interfejs: USB 3.2 - typ C  Maks. szybkość odczytu: 1050 MB/s  Maks. szybkość zapisu: 1000 MB/s |
| 9 | Dysk 3,5” 12TB | 3 | Typ : HDD  Pojemność dysku: 12 TB  Interfejs: Serial ATA 600  Typ obudowy: 3.5"  Szybkość przesyłania danych: odczyt: 240 MB / s  Prędkość obrotowa: 5400 obr./min.  Prędkość 7200 obr./min  Pojemność pamięci podręcznej: 256 MB  Szybkość interfejsu dysku: 6 Gb/s  Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 1000000 h  Kompatybilne z QNAP TS-463XU-4G |