Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzenie do dezynfekcji szkła i naczyń dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- wydajność: 60/30/24/6 koszy/h  
- 4 programy standardowe (  cykle; 60”, 120”, 150” , 600”)  
- program samoczyszczenia ( w modelach P )  
- wymiary kosza: 500x500 mm  
- wysokość otworu drzwi – 365 mm  
- jednopłaszczowa obudowa / dwupłaszczowe drzwi  
- zużycie wody: 2,1 l/cykl  
- bojler ciśnieniowy o pojemności 6 l/3 kW  
- tłoczona wanna o pojemności 20 l/ 2,1 kW  
- górne i dolne ramiona myjąco - płuczące   
- sterowanie elektroniczne  
- podgląd temperatury mycia i płukania na wyświetlaczu  
- licznik cykli mycia   
- termostop – gwarantowana temperatura płukania wg. HACCP  
- automatyczny start po zamknięciu drzwi  
- autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów  
- wymiary ( mm) : 575x605x820  
- wysokość otworu drzwi: 365 mm  
- moc ( kW): 3.5

MIEJSCE DOSTAWY:

1 sztuka dla DPS w Jaworze Plac Seniora 3, 59-400 Jawor,   
1 sztuka dla DPS w Bolkowie ul. Kamiennogórska 3, 59-420 Bolków,  
1 sztuka dla DPS w Mierczycach Mierczyce 34, 59-430 Wądroże Wielkie.

GWARANCJA: 2 LATA

Gwarant zapewnia, że usterki powstałe w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte bezpłatnie w ciągu 3 dni roboczych.