**SPECYFIKACJA**

**DOSTAWA I MONTAŻ W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH REMONTOWANEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBACZOWIE MEBLI BIUROWYCH ORAZ DROBNEGO WYPOSAŻENIA**

**WYMAGANIA OGÓLNE:**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i ustawienie we wskazanych pomieszczeniach wyszczególnionych poniżej mebli biurowych. Koszty wykonania dostawy, montażu oraz ustawienia muszą być wliczone w cenę ogólną oferty.
2. Asortyment musi być fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, kompletny i sprawny technicznie.
3. Dostarczone wyroby mają posiadać odpowiednią wytrzymałość, którą mają zapewnić systemy łączeń oraz właściwa jakość pozostałych użytych materiałów, gwarantującą bezawaryjną eksploatację wyrobów przeznaczonych do intensywnej eksploatacji
w budynkach użyteczności publicznej.
4. Wszystkie meble muszą być wykonane zgodnie ze sztuką stolarską zapewniającą maksymalną wytrzymałość konstrukcyjną mebli (wybór rodzaju połączeń konstrukcyjnych ma zapewnić wytrzymałość i stabilność mebli)
5. Wszystkie materiały użyte do produkcji mebli muszą posiadać odpowiednie atesty, świadectwa higieniczności oraz muszą być zgodne z EN/PN dla odpowiednich produktów (do oferty należy dołączyć atesty higieniczności, wydane przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę, na materiały użyte do produkcji mebli:(na płytę, obrzeża i kleje).
6. Płyta wiórowa (trójwarstwowa, o gęstości nie mniejszej niż 650kg./m3) użyta do produkcji mebli ma być dwustronnie laminowana, w klasie higieniczności E1, struktura płyty PR, klasa odporności na ścieranie min. 3A
7. Wyszczególnione poniżej wyroby muszą być zgodne z aktualnymi, na dzień podpisania umowy, przepisami bhp oraz mają odpowiadać normom PN-EN przyjętym w przemyśle meblarskim (PN-EN527, PN-EN527-1, PN-EN527-2, PN-EN527-3, PN-EN14073, PN-EN 14073-2).
8. Usłojenie wszystkich elementów płytowych musi być skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
9. Wszystkie obrzeża ABS, elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek obrzeżem 2 mm, obrzeża dobrane pod kolor płyty.
10. Blaty biurek, stołów, wieńce górne szafek, szaf i regałów wykonane z płyty o grubości min. 28 mm, korpusy mebli, wieńce dolne i drzwi (fronty) w meblach wykonane z płyty o grubości min. 18 mm.
11. Tylne ścianki szaf, regałów i szafek wykonane z płyty meblowej HDF lakierowanej
w kolorze korpusów mebli, o gr.min. 4 mm, wpuszczona w wyfrezowane rowki
w bokach i wieńcach mebli.
12. Zawiasy meblowe puszkowe, z metalową puszką o średnicy min. 35 mm , kąt rozwarcia do 110 stopni, z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, w szafach
min. 3 zawiasy na jedno skrzydło drzwi, w szafkach po dwa zawiasy na jedno skrzydło drzwi .
13. Wszystkie szafy, szafki biurowe i szafki przy biurkach zamykane mają być na standardowe zamki meblowe, do wszystkich zamków po min. 2 klucze.
14. W szafach aktowych (z półkami) rozmieszczenie półek dostosowane do przechowywania akt w segregatorach w pozycji stojącej - przynajmniej jedna półka montowana na stałe, pozostałe z możliwością regulowania wysokości.
15. Dna szuflad wykonane z płyty meblowej HDF, o grubości 3 mm, lakierowanej
w kolorze białym. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych.
16. Szafy, szafki, na cokołach 5 - 5,5 cm, wszystkie meble mają być wyposażone
w poziomujące stopki regulacyjne (zakres regulacji 15mm).
17. Wszystkie meble mają być ujednolicone pod względem koloru (klon lub brzoza), wykończenia i akcesoriów meblowych (uchwyty meblowe dwupunktowe - model do uzgodnienia z Odbierającym).Dopuszcza się różnicę w podanych wymiarach mebli w zakresie +/- 5 cm, jeżeli jest to uzasadnione technologicznie, pod warunkiem uzasadnienia w ofercie i zastosowania tego rozwiązania jako ujednoliconego dla danego wyrobu.

**1/ Biurko z mobilnym kontenerkiem – 13szt (pomieszczenia biurowe, pokój okazań, przesłuchań, przyjęć))**

Biurko wykonane zgodnie z wymaganiami ogólnymi, na płytach bocznych zamocowane po
2 stopki regulujące (poziomujące) w zakresie 15 mm, w blacie otwór z plastikową przelotką na kable (kolor przelotki dostosowany do koloru mebla), pod blatem ma być zamontowana na prowadnicach rolkowych wysuwana półka na klawiaturę, wykonana z płyty i wykończona jak biurko, z przodu biurka blenda maskująca wykonana z płyty meblowej w kolorze biurka. Kontenerek mobilny (na kółkach), zgodny z wymaganiami ogólnymi, z trzema szufladami,
z centralnym zamkiem.

Wymiary:

biurko : wysokość 75 cm, szerokość 120 cm, głębokość 70 cm,

kontenerek: wysokość 50 cm, szerokość 40 cm, głębokość 50 cm,

**2/ Szafa biurowa – 6 szt (pomieszczenia biurowe)**

Zgodna z wymaganiami ogólnymi dwudrzwiowa szafa biurowa na akta, umożliwiająca przechowywanie akt na 5 poziomach.

Wymiary:wysokość 185-190 cm, szerokość 70 cm, głębokość 40 cm

**3/ Stolik okolicznościowy – 1 szt (Pom. socjalne)**

Blat stolika zgodny z wymaganiami ogólnymi, nogi (stelaż ) wykonany z płyty meblowej
w tym samym kolorze i wykończeniu jak blat.

Wymiary:

wysokość 75 cm, szerokość 50-55 cm, głębokość 50-55 cm

**7/ Szafka biurowa – 4 szt (pomieszczenia biurowe)**

Zgodna z wymaganiami ogólnymi niska, dwudrzwiowa szafka biurowa z półką.

Wymiary:

wysokość 80 cm, szerokość 70, głębokość 40 cm

**7/ Lustro – 7 szt (WC, Szatnie )**

Lustro bez ram z dwoma uchwytami do zawieszenia, krawędzie przeszlifowane.

Wymiary:

wysokość 70 cm szerokość 60 cm

**8/ zasłonka prysznicowa – 5 szt wym. 90/90**

**9/ drążęk rozporowy do prysznica – 5 szt**