**ZAŁĄCZNIK NR 4.1. do SWZ**

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** |

*Dotyczy postępowania:*

**MONTAŻ BARIER DROGOWYCH STALOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻEM NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY**

**W LATACH 2021-2022, Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI**

**CZĘŚĆ NR 1 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Inowrocław**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS POZYCJI** | | **JEDN. MIARY** | | **ILOŚĆ JEDNOSTEK** | | **CENA JEDNOSTKOWA**  **(NETTO ZŁ)** | | **WARTOŚĆ  (W ZŁ)** |
| **REGULACJA ISTNIEJĄCYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | | | | | | |
| I | | **Demontaż istniejących barier drogowych** | | mb | **40,00** |  | |  | |
| II | | **Montaż zdemontowanych barier drogowych** | | mb | **40,00** |  | |  | |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI**  **NOWYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | | | | | | |
| III | **Demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem**  **i rozładunkiem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz zasypanie dołków po słupkach** | | mb | | **210,00** | |  | |  |
| IV | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych** U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A  (słupkami h = 1 900 mm  i elementami odblaskowymi) | | mb | | **210,00** | |  | |  |
| V | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych łukowych** U-14a  z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mmi elementami odblaskowymi), jednostronne | | mb | | **24,00** | |  | |  |
| **DOSTWA Z MONTAŻEM NOWYCH BARIER DROGOWYCH W LOKALIZACJACH,**  **W KTÓRYCH BARIERY WCZEŚNIEJ NIE WYSTĘPOWAŁY** | | | | | | | | | |
| VI | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych** U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A  (ze słupkami h = 1 900 mm i elementami odblaskowymi), jednostronne | | mb | | **24,00** | |  | |  |
| VII | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych łukowych** U-14a  z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mmi elementami odblaskowymi) jednostronne | | mb | | **24,00** | |  | |  |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER RUROWYCH (TYPU TRZEPAK) I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI NOWYCH BARIER RUROWYCH** | | | | | | | | | |
| VIII | **Demontaż** barier drogowych rurowych (typu trzepak) wraz  z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i rozładunkiem | | mb | | **20,0** | |  | |  |
| IX | **Montaż wraz z dostawą** barier drogowych rurowych (typu trzepak – długość przęsła 2,00 m) w lokalizacji po demontażu uszkodzonych | | mb | | **20,0** | |  | |  |
| **Wartość netto łącznie (w zł)** | | | | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23 % (w zł)** | | | | | | | | |  |
| **Wartość brutto łącznie (w zł)** | | | | | | | | |  |

SŁOWNIE ZŁOTYCH: …………………………………………………………………

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Kosztorys należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,* *osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**ZAŁĄCZNIK NR 4.2. do SWZ**

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** |

*Dotyczy postępowania:*

**MONTAŻ BARIER DROGOWYCH STALOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻEM NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY**

**W LATACH 2021-2022, Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI**

**CZĘŚĆ NR 2 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Toruń**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS POZYCJI** | | **JEDN. MIARY** | | **ILOŚĆ JEDNOSTEK** | | **CENA JEDNOSTKOWA**  **(NETTO ZŁ)** | | **WARTOŚĆ  (W ZŁ)** |
| **REGULACJA ISTNIEJĄCYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | | | | | | |
| I | | **Demontaż istniejących barier drogowych** | | mb | **136,00** |  | |  | |
| II | | **Montaż zdemontowanych barier drogowych** | | mb | **136,00** |  | |  | |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI**  **NOWYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | | | | | | |
| III | **Demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem**  **i rozładunkiem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz zasypanie dołków po słupkach** | | mb | | **28,00** | |  | |  |
| **DOSTWA Z MONTAŻEM NOWYCH BARIER DROGOWYCH W LOKALIZACJACH,**  **W KTÓRYCH BARIERY WCZEŚNIEJ NIE WYSTĘPOWAŁY** | | | | | | | | | |
| IV | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych** U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mm i elementami odblaskowymi), jednostronne | | mb | | **164,00** | |  | |  |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER RUROWYCH (TYPU TRZEPAK) I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI NOWYCH BARIER RUROWYCH** | | | | | | | | | |
| V | **Demontaż** barier drogowych rurowych (typu trzepak) wraz  z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i rozładunkiem | | mb | | **10,0** | |  | |  |
| VI | **Montaż wraz z dostawą** barier drogowych rurowych (typu trzepak – długość przęsła 2,00 m) w lokalizacji po demontażu uszkodzonych | | mb | | **10,0** | |  | |  |
| **Wartość netto łącznie (w zł)** | | | | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23 % (w zł)** | | | | | | | | |  |
| **Wartość brutto łącznie (w zł)** | | | | | | | | |  |

SŁOWNIE ZŁOTYCH: …………………………………………………………………

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Kosztorys należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,* *osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**ZAŁĄCZNIK NR 4.3. do SWZ**

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** |

*Dotyczy postępowania:*

**MONTAŻ BARIER DROGOWYCH STALOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻEM NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY**

**W LATACH 2021-2022, Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI**

**CZĘŚĆ NR 3 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Tuchola**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS POZYCJI** | **JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ JEDNOSTEK** | **CENA JEDNOSTKOWA**  **(NETTO ZŁ)** | **WARTOŚĆ  (W ZŁ)** |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI**  **NOWYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | | |
| I | **Demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem**  **i rozładunkiem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz zasypanie dołków po słupkach** | mb | **52,00** |  |  |
| II | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych** U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A  (słupkami h = 1 900 mm  i elementami odblaskowymi) | mb | **40,00** |  |  |
| III | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych łukowych** U-14a  z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mmi elementami odblaskowymi), jednostronne | mb | **12,00** |  |  |
| **DOSTWA Z MONTAŻEM NOWYCH BARIER DROGOWYCH W LOKALIZACJACH,**  **W KTÓRYCH BARIERY WCZEŚNIEJ NIE WYSTĘPOWAŁY** | | | | | |
| IV | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych** U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mm i elementami odblaskowymi), jednostronne | mb | **168,00** |  |  |
| V | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych łukowych** U-14a  z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mmi elementami odblaskowymi) jednostronne | mb | **4,00** |  |  |
| **Wartość netto łącznie (w zł)** | | | | |  |
| **Podatek VAT 23 % (w zł)** | | | | |  |
| **Wartość brutto łącznie (w zł)** | | | | |  |

SŁOWNIE ZŁOTYCH: …………………………………………………………………

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Kosztorys należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,* *osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**ZAŁĄCZNIK NR 4.4. do SWZ**

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** |

*Dotyczy postępowania:*

**MONTAŻ BARIER DROGOWYCH STALOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻEM NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY**

**W LATACH 2021-2022, Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI**

**CZĘŚĆ NR 4 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Wąbrzeźno**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS POZYCJI** | | **JEDN. MIARY** | | **ILOŚĆ JEDNOSTEK** | | **CENA JEDNOSTKOWA**  **(NETTO ZŁ)** | | **WARTOŚĆ  (W ZŁ)** |
| **REGULACJA ISTNIEJĄCYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | | | | | | |
| I | | **Demontaż istniejących barier drogowych** | | mb | **250,00** |  | |  | |
| II | | **Montaż zdemontowanych barier drogowych** | | mb | **250,00** |  | |  | |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI**  **NOWYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | | | | | | |
| III | **Demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem**  **i rozładunkiem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz zasypanie dołków po słupkach** | | mb | | **500,00** | |  | |  |
| IV | **Utylizacja zdemontowanych, uszkodzonych barier oraz słupków** | | mb | | **500,00** | |  | |  |
| V | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych** U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A  słupkami h = 1 900 mm  i elementami odblaskowymi) | | mb | | **500,00** | |  | |  |
| **DOSTAWA BARIER, SŁUPKÓW ORAZ ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH WRAZ Z DOWOZEM I ROZŁADUNKIEM** | | | | | | | | | |
| VI | **Dostawa elementów odblaskowych**  **U-1c** wraz z systemem mocowań (śruby, podkładki, itp.) | | szt. | | **200,00** | |  | |  |
| **Wartość netto łącznie (w zł)** | | | | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23 % (w zł)** | | | | | | | | |  |
| **Wartość brutto łącznie (w zł)** | | | | | | | | |  |

SŁOWNIE ZŁOTYCH: …………………………………………………………………

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Kosztorys należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,* *osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**ZAŁĄCZNIK NR 4.5. do SWZ**

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** |

*Dotyczy postępowania:*

**MONTAŻ BARIER DROGOWYCH STALOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻEM NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY**

**W LATACH 2021-2022, Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI**

**CZĘŚĆ NR 5 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Włocławek**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS POZYCJI** | **JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ JEDNOSTEK** | **CENA JEDNOSTKOWA**  **(NETTO ZŁ)** | **WARTOŚĆ  (W ZŁ)** |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI**  **NOWYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | | |
| III | **Demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem**  **i rozładunkiem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz zasypanie dołków po słupkach** | mb | **428,00** |  |  |
| V | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych** U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A  (słupkami h = 1 900 mm  i elementami odblaskowymi) | mb | **420,00** |  |  |
| VI | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych łukowych** U-14a  z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mmi elementami odblaskowymi), jednostronne | mb | **8,00** |  |  |
| **Wartość netto łącznie (w zł)** | | | | |  |
| **Podatek VAT 23 % (w zł)** | | | | |  |
| **Wartość brutto łącznie (w zł)** | | | | |  |

SŁOWNIE ZŁOTYCH: …………………………………………………………………

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Kosztorys należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,* *osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**ZAŁĄCZNIK NR 4.6. do SWZ**

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** |

*Dotyczy postępowania:*

**MONTAŻ BARIER DROGOWYCH STALOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻEM NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY**

**W LATACH 2021-2022, Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI**

**CZĘŚĆ NR 6 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Żołędowo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS POZYCJI** | | **JEDN. MIARY** | | **ILOŚĆ JEDNOSTEK** | | **CENA JEDNOSTKOWA**  **(NETTO ZŁ)** | | **WARTOŚĆ  (W ZŁ)** |
| **REGULACJA ISTNIEJĄCYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | | | | | | |
| I | | **Demontaż istniejących barier drogowych** | | mb | **20,00** |  | |  | |
| II | | **Montaż zdemontowanych barier drogowych** | | mb | **20,00** |  | |  | |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI**  **NOWYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | | | | | | |
| III | **Demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem**  **i rozładunkiem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz zasypanie dołków po słupkach** | | mb | | **88,00** | |  | |  |
| IV | **Utylizacja zdemontowanych, uszkodzonych barier oraz słupków** | | mb | | **20,00** | |  | |  |
| V | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych** U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A  (słupkami h = 1 900 mm  i elementami odblaskowymi) | | mb | | **44,00** | |  | |  |
| VI | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych łukowych** U-14a  z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mmi elementami odblaskowymi), jednostronne | | mb | | **44,00** | |  | |  |
| **DOSTWA Z MONTAŻEM NOWYCH BARIER DROGOWYCH W LOKALIZACJACH,**  **W KTÓRYCH BARIERY WCZEŚNIEJ NIE WYSTĘPOWAŁY** | | | | | | | | | |
| VII | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych** U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mm i elementami odblaskowymi), jednostronne | | mb | | **1.132,00** | |  | |  |
| VIII | **Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych łukowych** U-14a  z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mmi elementami odblaskowymi) jednostronne | | mb | | **80,00** | |  | |  |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER RUROWYCH (TYPU TRZEPAK) I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI NOWYCH BARIER RUROWYCH** | | | | | | | | | |
| IX | **Demontaż** barier drogowych rurowych (typu trzepak) wraz  z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i rozładunkiem | | mb | | **10,0** | |  | |  |
| X | **Montaż wraz z dostawą** barier drogowych rurowych (typu trzepak – długość przęsła 2,00 m) w lokalizacji po demontażu uszkodzonych | | mb | | **10,0** | |  | |  |
| **DOSTAWA BARIER, SŁUPKÓW ORAZ ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH WRAZ Z DOWOZEM I ROZŁADUNKIEM** | | | | | | | | | |
| XI | **Dostawa elementów odblaskowych**  **U-1c** wraz z systemem mocowań (śruby, podkładki, itp.) | | szt. | | **20,00** | |  | |  |
| XII | **Dostawa kompletnych barier stalowych** U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mm i elementami odblaskowymi), jednostronne | | mb | | **20,00** | |  | |  |
| XIII | **Dostawa kompletnych barier stalowych łukowych** U-14a  z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mmi elementami odblaskowymi) jednostronne | | mb | | **20,00** | |  | |  |
| **Wartość netto łącznie (w zł)** | | | | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23 % (w zł)** | | | | | | | | |  |
| **Wartość brutto łącznie (w zł)** | | | | | | | | |  |

SŁOWNIE ZŁOTYCH: …………………………………………………………………

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Kosztorys należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,* *osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*