**nr referencyjny ZP.271.17.2022** Aleksandrów Łódzki, dn. 04.08.2022 r.

**Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w** **trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa nawierzchni utwardzonej drogi w miejscowości Księstwo w gminie Aleksandrów Łódzki”**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm..; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Dzień dobry Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 4 cm – 3.500 m2 ? na przedmiotowym zadaniu

**Odpowiedź:**

 Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70

**Pytanie nr 2:**

Proszę o wyjaśnienie :
- na jakiej długości należy zastosować podwójne kiszki faszynowe ?
( przedmiar 720 m - projekt zakłada ok. 150 mb - jeżeli po dwóch stronach to będzie ok. 300 mb )
- proszę o podanie parametrów włókniny syntetycznej i potwierdzenie o położenie jej w miejscu kiszek faszynowych na długości ( do wyjaśnienia) i wysokości ok. 40 cm ( 2 fiszki x20 cm)
lub podanie innych wymiarów

**Odpowiedź:**

* Skarpy koryta rowu R-Bz-66 na długości 820 m (L = 2 x [(2 x 75 m) + (2 x 55 m) + (2 x 75 m)] = 820 m) umocnić faszyną składającą się z 2 kiszek faszynowych średnicy 20 cm, ułożonych na geowłókninie dwuwarstwowej typu Tencate Polyfelt F60 lub innego producenta o tych samych parametrach technicznych, przytwierdzonymi palikami w odstępach co 50 cm wbijanymi na przemian pionowo i skośnie. Wiązki kiszek faszynowych wykonać z niewyschniętych i zdolnych do odrastania gałęzi wiklinowych (faszyna wiklinowa) lub innych drzew (faszyna leśna) o średnicy 20 cm zgodnie z normą BN-69/8952-27. Do wiązania kiszek użyć drutu stalowego wyżarzonego, gołego, ocynkowanego miękkiego o średnicach od 1,8 do 2,2 mm. Odległość między dwoma kolejnymi wiązaniami powinna wynosić 33 cm - wg rysunku nr 4 (Rysunek typowy opasek z kiszek faszynowych). Paliki oporowe i do przybicia kiszek powinny być wyłącznie z drewna okrągłego, okorowanego. Wymiary (długości i średnice) zgodne z dokumentacją projektową, w/g normy BN-65/9226-01.
* Kiszki faszynowe należy ułożyć na geowłókninie dwuwarstwowej typu Tencate Polyfelt F60 lub innego producenta o tych samych parametrach technicznych. Geowłókninę ułożyć jak na rysunku nr 4 (Rysunek typowy opasek z kiszek faszynowych) na długości 410 m (L = (2 x 75 m) + (2 x 55 m) + (2 x 75 m) = 410 m). Przed wbudowaniem materiału należy oczyścić powierzchnię i sprawdzić czy jest jednolicie zagęszczona. Materiał powinien być lekko naciągnięty, niedopuszczalne są zagięcia. Geowłókninę należy układać tak, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana na całej powierzchni. Pasma należy układać „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału.

Jednocześnie zamawiający dokonuje następujących modyfikacji treści SWZ:

1. W rozdziale XIV.1 SWZ Termin związania ofertą – zmiana terminu związania ofertą z 06.09.2022 r. na 14.09.2022 r.

Zapis przed zmianą:

**XIV.termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **06.09.2022 r.**

Zapis po zmianie:

**XIV Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **14.09.2022 r.**
2. W rozdziale XVI.1 SWZ Termin składania ofert – zmiana terminu składania ofert z 08.08.2022 r. godz. 11.00 na 16.08.2022 godz. 11.00

Zapis przed zmianą:

**XVI. SPOSÓB ORAZ termin sKładania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 08.08.2022 r. do godz. 11.00**

Zapis po zmianie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 16.08.2022 r. do godz. 11.00**
2. W rozdziale XVII.1 SWZ Otwarcie ofert – zmiana terminu składania ofert z 08.08.2022 o godz. 11.30 na termin 16.08.2022 o godz. 11.30

Zapis przed zmianą

**XVII. otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 08.08.2022 r. o godz. 11.30.**

Zapis po zmianie:

**XVII. otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 16.08.2022 r. o godz. 11.30.**
2. W załączniku nr 5 do SWZ – Wzór umowy zmiana § 5 Płatności

Zapis przed zmianą:

**§ 5. PŁATNOŚCI**

* + - 1. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie jednorazowo na podstawie faktury końcowej.
			2. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru robót.
1. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 6-8.
2. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie realizowana metodą podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
3. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy będzie się znajdował w elektronicznym wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odmowy zapłaty umownego wynagrodzenia przez Zamawiającego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdującego się w powyższym wykazie, lub przekazania zapłaty przez Zamawiającego na inny rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w tym wykazie.
4. Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia spowodowane brakiem wskazanego rachunku bankowego w wykazie, o którym mowa w ust. 5 będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienie.
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostaną opłacone, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawców, w szczególności pisemnego oświadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawców. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie.
	* + 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń przez Wykonawcę od Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu kwot należnych im z tytułu umowy z Wykonawcą.
			2. Zamawiający nie wypłaca zaliczek na poczet wykonania robót.

Zapis po zmianie:

**§ 5. PŁATNOŚCI**

* + - 1. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie na podstawie:
1. faktury częściowej wystawionej za zakończony zakres robót, podlegających odbiorowi częściowemu, z zastrzeżeniem, że faktura częściowa może być wystawiona po wykonaniu minimum 50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z załączonego do oferty przez Wykonawcę kosztorysu.
2. faktury końcowej.
	* + 1. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru częściowego podpisany bez zastrzeżeń przez uczestników odbioru. W protokole odbioru częściowego zostanie określony zakres robót podlegających odbiorowi oraz ich wartość.
			2. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru robót.
			3. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 7-9.
			4. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie realizowana metodą podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
			5. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy będzie się znajdował w elektronicznym wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odmowy zapłaty umownego wynagrodzenia przez Zamawiającego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdującego się w powyższym wykazie, lub przekazania zapłaty przez Zamawiającego na inny rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w tym wykazie.
			6. Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia spowodowane brakiem wskazanego rachunku bankowego w wykazie, o którym mowa w ust. 6 będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienie.
			7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostaną opłacone, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawców, w szczególności pisemnego oświadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawców. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie.
			8. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń przez Wykonawcę od Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu kwot należnych im z tytułu umowy z Wykonawcą.
			9. Zamawiający nie wypłaca zaliczek na poczet wykonania robót.
3. W załączniku nr 5 do SWZ – Wzór umowy zmiana § 8 Odbiór robót

Zapis przed zmianą:

**§ 8. ODBIÓR ROBÓT**

1. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy nie później niż 7 dni przed planowanym terminem odbioru.
2. Odbiór końcowy robót, o którym mowa w ust. 1, dokonany zostanie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
3. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokumentację powykonawczą; dziennik budowy oraz dokumenty gwarancyjne.
4. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
5. W przypadku konieczności przerwania czynności odbioru z powodu występujących wad, usterek lub zastosowania niewłaściwych materiałów, Zamawiający ustali termin ich usunięcia.
6. Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę, iż wady / usterki zostały usunięte lub że niewłaściwe materiały zastąpione właściwymi ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 7 dni od otrzymania zgłoszenia.
7. Zamawiający może ponownie przerwać czynności odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o usunięciu wad / usterek lub użyciu właściwych materiałów okazały się nieprawdziwe w całości lub części. Należy wówczas postąpić jak w ust. 5 i 6 .
8. Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane ze wznowieniem czynności odbioru ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.
9. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.
10. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.
11. Żądając usunięcia wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.
12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
13. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i obciążyć go kosztami po uprzednim pisemnym powiadomieniu.
14. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości lub odstąpić od umowy.
15. Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalą na dzień przypadający nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji.

Zapis po zmianie:

**§ 8. ODBIÓR ROBÓT**

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
2. odbiór częściowy na wniosek Wykonawcy, po wykonaniu minimum 50% wartości wynagrodzenia wynikającego z załączonego do oferty przez Wykonawcę kosztorysu, stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej,
3. odbiór końcowy.
4. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy nie później niż 7 dni przed planowanym terminem odbioru.
5. Odbiór częściowy/końcowy robót, dokonany zostanie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
6. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokumentację powykonawczą; dziennik budowy oraz dokumenty gwarancyjne.
7. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego/końcowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
8. W przypadku konieczności przerwania czynności odbioru z powodu występujących wad, usterek lub zastosowania niewłaściwych materiałów, Zamawiający ustali termin ich usunięcia.
9. Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę, iż wady / usterki zostały usunięte lub że niewłaściwe materiały zastąpione właściwymi ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 7 dni od otrzymania zgłoszenia.
10. Zamawiający może ponownie przerwać czynności odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o usunięciu wad / usterek lub użyciu właściwych materiałów okazały się nieprawdziwe w całości lub części. Należy wówczas postąpić jak w ust. 6 i 7 .
11. Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane ze wznowieniem czynności odbioru ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.
12. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury częściowej/końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.
13. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.
14. Żądając usunięcia wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.
15. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
16. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i obciążyć go kosztami po uprzednim pisemnym powiadomieniu.
17. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości lub odstąpić od umowy.
18. Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalą na dzień przypadający nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji.
19. W załączniku nr 6 do SWZ – Dokumentacja projektowa zmianie ulega przedmiar, modyfikacja dotyczy poz. 30.2 - Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie 820.

Zapis przed zmianą:

Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. I-II 720

Zapis po zmianie :

Dokumentacja projektowa zmianie ulega przedmiar, modyfikacja dotyczy poz. 30.2 - Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie m 820.

 Zamawiający

 Burmistrz

 Jacek Lipiński