Nr sprawy 41/2023

Szczecin, dnia 03.10.2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Remont kolektora sanitarnego dn1400 na odcinku od ul. Zimowej do ul. Struga w Szczecinie.**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1.**

Jaką technologią mają być zabezpieczone kominy w komorach na których są zamontowane włazy. Czy może być użyta chemia siarczanoodporna czy należy użyć kompozytów poliestrowo-szklanych?

**Odpowiedź nr 1.**

Należy zastosować kompozyty poliestrowo-szklane.

**Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający dopuści inną metodę renowacji komór niż wskazaną w SWZ?

**Odpowiedź nr 2.**

Zamawiający wymaga metody wskazanej w SWZ i nie dopuszcza innych metod i materiałów.

**Pytanie nr 3.**

Prosimy o wskazanie jaki sposób demontażu płyt nastudziennych w komorach należy przyjąć do wyceny oferty? Czy zdejmowanie płyty czy najpierw jej wycinanie z monolitycznej konstrukcji komory?

**Odpowiedź nr 3.**

Zamawiający nie określa technologii prowadzania robót. W przypadku gdy technologia remontu przyjęta przez Wykonawcę będzie wymagała demontażu płyty nastudziennej, należy w ofercie przyjąć konstrukcję monolityczną i konieczność wycinania płyty.