**Naprawa kuchni polowej KPŻ – 170;**

nazwa sprzętu - kuchnia polowa KPŻ – 170

 rok produkcji - 2012

*Z*akres czynności do będzie obejmował;

1. Naprawa nieszczelności kotła parowego warzelnego 140 L;
2. Kalibrację manometrów na podstawie uzgodnionej technologii z WDT,
3. Wykonanie badania eksploatacyjnego w zakresie rewizji wewnętrznej, oraz próby ciśnieniowej,
4. Po przeprowadzeniu naprawy wydanie stosownego poświadczenia o wykonaniu w/w czynności, oraz dokumentu potwierdzającego sprawdzenie i przeprowadzenie kalibracji manometrów.

Termin i miejsce realizacji zamówienia w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą.