|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa produktu** | **Opisy produktów** | **Szt.** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | **Nazwa, marka, model producenta lub kod katalogowy** |
|  | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym  Wzór/kolor do wyboru przez Zamawiającego  Wymiary ściany:  Szerokość: 667 cm  Wysokość: 180 cm  Wymiary tapety:  Szerokość: ok. 687 cm  Wysokość: ok. 190 cm  Gramatura:  ok. 350g/m2  Grubość:  ok. 470 mic.  Atesty:  ognioodporność klasa B1, PZH  Cechy:  zmywalna, fotorealistyczna jakość wydruku, gładka faktura, zapobieganie rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów  Trwałość kolorów:  do 10 lat | 1 szt. |  |  |  |
|  | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym  Wzór/kolor do wyboru przez Zamawiającego  Wymiary ściany:  Szerokość: 110 cm  Wysokość: 180 cm  Wymiary tapety:  Szerokość: ok. 120 cm  Wysokość: ok. 190 cm  Gramatura:  ok. 350g/m2  Grubość:  ok. 470 mic.  Atesty:  ognioodporność klasa B1, PZH  Cechy:  zmywalna, fotorealistyczna jakość wydruku, gładka faktura, zapobieganie rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów  Trwałość kolorów:  do 10 lat | 1 szt. |  |  |  |
|  | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym  Wzór/kolor do wyboru przez Zamawiającego  Wymiary ściany:  Szerokość: 115 cm  Wysokość: 180 cm  Wymiary tapety:  Szerokość: ok. 125 cm  Wysokość: ok. 190 cm  Gramatura:  ok. 350g/m2  Grubość:  ok. 470 mic.  Atesty:  ognioodporność klasa B1, PZH  Cechy:  zmywalna, fotorealistyczna jakość wydruku, gładka faktura, zapobieganie rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów  Trwałość kolorów:  do 10 lat | 1 szt. |  |  |  |
|  | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym  Wzór/kolor do wyboru przez Zamawiającego  Wymiary ściany:  Szerokość: 170 cm  Wysokość: 180 cm  Wymiary tapety:  Szerokość: ok. 180 cm  Wysokość: ok. 190 cm  Gramatura:  ok. 350g/m2  Grubość:  ok. 470 mic.  Atesty:  ognioodporność klasa B1, PZH  Cechy:  zmywalna, fotorealistyczna jakość wydruku, gładka faktura, zapobieganie rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów  Trwałość kolorów:  do 10 lat | 1 szt. |  |  |  |
|  | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym  Wzór/kolor do wyboru przez Zamawiającego  Wymiary ściany:  Szerokość: 120 cm  Wysokość: 180 cm  Wymiary tapety:  Szerokość: ok. 130 cm  Wysokość: ok. 190 cm  Gramatura:  ok. 350g/m2  Grubość:  ok. 470 mic.  Atesty:  ognioodporność klasa B1, PZH  Cechy:  zmywalna, fotorealistyczna jakość wydruku, gładka faktura, zapobieganie rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów  Trwałość kolorów:  do 10 lat | 1 szt. |  |  |  |
|  | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym  Wzór/kolor do wyboru przez Zamawiającego  Wymiary ściany:  Szerokość: 636 cm  Wysokość: 180 cm  Wymiary tapety:  Szerokość: ok. 646 cm  Wysokość: ok. 190 cm  Gramatura:  ok. 350g/m2  Grubość:  ok. 470 mic.  Atesty:  ognioodporność klasa B1, PZH  Cechy:  zmywalna, fotorealistyczna jakość wydruku, gładka faktura, zapobieganie rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów  Trwałość kolorów:  do 10 lat | 1 szt. |  |  |  |
|  | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym | Tapeta vinylowa na podkładzie flizelinowym  Wzór/kolor do wyboru przez Zamawiającego  Wymiary ściany:  Szerokość: 430 cm  Wysokość: 180 cm  Wymiary tapety:  Szerokość: ok. 440 cm  Wysokość: ok. 190 cm  Gramatura:  ok. 350g/m2  Grubość:  ok. 470 mic.  Atesty:  ognioodporność klasa B1, PZH  Cechy:  zmywalna, fotorealistyczna jakość wydruku, gładka faktura, zapobieganie rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów  Trwałość kolorów:  do 10 lat | 1 szt. |  |  |  |