Bydgoszcz dnia 30 kwietnia 2018r. ZAŁ. nr 2

WOA.V 2510.3.2018

**Platforma II**

Podstawowe dane do specyfikacji technicznej oraz rysunki poglądowe.

Podstawowe dane:

Typ urządzenia - Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach

inwalidzkich z dużymi tylnymi kołami oraz na wózkach elektrycznych.

Rodzaj toru jazdy – prostoliniowy

Ilość przystanków – 2

Minimalne wymiary podestu platformy – 800x900 (szer. x dł.)

Sposób montażu platformy – na słupkach samonośnych do stopni

Kąt nachylenia toru jezdnego – ok. 27,7°

Montaż – wewnątrz budynku

Najazd na podest platformy na poziomie dolnego przystanku – na wprost i boczny

Ilość stopni, wymiar stopnia – 8 x 16 x 31 (szt. x wys. x gł.)

Bydgoszcz dnia 30 kwietnia 2018r. ZAŁ. nr 2

WOA.V 2510.3.2018

