część 3: **„Dostawa akumulatorów do zasilaczy UPS*”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produkt** | **Ilość** | **Specyfikacja** |
| Akumulatory do zasilaczy UPS - UPS APC SMT1000RMI2U | 8 | Zastosowanie: do zamontowania w 2 zasilaczach UPS APC SMT1000RMI2UTyp akumulatora: kwasowo-ołowiowy VRLA-AGMKonektor: F2 (6,3 mm) Napięcie: 12 VPojemność: 9 Ah Wymiary:- długość: 151 mm- szerokość: 65mm- wysokość: 94mm (całkowita: 100mm)Żywotność: minimum 3 lataCertyfikaty: REACH, RoHS Gwarancja: minimum 24 miesiące |
| Moduł bateryjny wymienny RBC55 do zasilacza APC Smart UPS 3000 | 1 | Moduł bateryjny kompatybilny z zasilaczem APC Smart-UPS 3000.Pojemność akumulatora w V-Ah: 816Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe (VRLA)Wymiary produktu (SxGxW): 142 x 183 x 173 mm |