Kościan, dnia 06 lipca 2021 r.

BZP. 271.1.12.2021

**Do wszystkich**

**Wykonawców**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na** **przebudowę instalacji centralnego ogrzewana i instalacji gazowej w ramach realizacji zadania „Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zamawiający wyjaśnia treść

Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**I. pytania z dnia 30.06.2021 r.**

1. **Pytanie**

Czy w zakresie oferty jest także remont budowlany pomieszczenia kotłowni tj. płytki, szpachlowanie, malowanie, montaż drzwi ppoż?

**Odpowiedź**

Tak, zgodnie z nowym przedmiarem robót.

1. **Pytanie**

Czy istniejący system detekcji gazu jest do wymiany czy zostaje istniejący?

**Odpowiedź**

System detekcji gazu jest do wymiany, zgodnie z nowym przedmiarem robót.

1. **Pytanie**

Czy istniejące oświetlenie spełnia wymogi dla tego typu pomieszczeń czy kalkulować jego wymianę?

**Odpowiedź**

Oświetlenie nie stanowi zakresu przedmiotowego postępowania.

1. **Pytanie**

Załączony do przetargu projekt wykonawczy obejmuje także montaż systemu wentylacji – czy przetarg obejmuje ten zakres?

**Odpowiedź**

Przedmiotowe postępowanie nie obejmuje swoim zakresem montażu systemu wentylacji.

1. **Pytanie**

Czy zamawiający dopuszcza montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych węglowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych przez zacisk jako zamiennik równoważny dla instalacji projektowanej stal/miedź?

**Odpowiedź**

Zamawiający NIE dopuszcza montażu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych węglowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych przez zacisk jako zamiennik równoważny dla instalacji projektowanej stal/miedź.

1. **Pytanie**

Piony i gałązki instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w bruzdach, natomiast jako odtworzenie przedmiar zakłada tylko pasy tynku. Czy taki sposób odtworzenia przyjąć do wyceny? Czy należy kalkulować także szpachlowanie i malowanie? Jeśli tak to malować całe ściany czy tylko pasy tynkowane?

**Odpowiedź**

W zakresie przedmiotowego zamówienia jest tylko odtworzenie pasów tynku zgodnie z przedmiarem robót.

1. **Pytanie**

W przedmiarze występują ponadnormatywne grubości izolacji – czy kalkulować takie grubości? Jeśli nie to jakie dla jakieś średnicy rur?

**Odpowiedź**

Grubości izolacji rur należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

1. **Pytanie**

Co z instalacją gazową? Przedmiar nie obejmuje wymiany instalacji gazowej – proszę o określenie zakresu wymiany oraz uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź**

Dokonuje się uzupełnienia przedmiaru robót – dodaje się nowy plik uwzględniający pełen zakres robót.

1. **Pytanie**

Czy rozdzielacz w kotłowni jest do wymiany? Przedmiar robót nie zawiera tego zakresu

**Odpowiedź**

Rozdzielacz w kotłowni jest do wymiany. Dokonuje się uzupełnienia przedmiaru robót – dodaje się nowy plik uwzględniający pełen zakres robót.

1. **Pytanie**

Czy należy kalkulować nowy kanał nawiewny typu „Z” czy jest istniejący?

**Odpowiedź**

Kanał nawiewny jest istniejący.

1. **Pytanie**

Przedmiar robót nie zawiera pozycji okablowania oraz uruchomienia kotłowni – proszę o uzupełnienie

**Odpowiedź**

Dokonuje się uzupełnienia przedmiaru robót – dodaje się nowy plik uwzględniający pełen zakres robót.

1. **Pytanie**

W przedmiarze robót występują „grzejniki wraz z osłonami” – czy należy kalkulować osłony grzejników? Jeśli tak to w jaki sposób mają być wykonane, w jakiej ilości oraz w jakich wymiarach?

**Odpowiedź**

Nie należy kalkulować osłon grzejników, nie należy wykonywać osłon grzejników – nowy przedmiar nie zawiera już takiego zapisu.

13.**Pytanie**

Przedmiar nie zawiera wymiany przewodu kominowego – czy zakres ten jest także do wykonania? Jeśli tak to czy podłączamy tylko 2 nowe kotły i czy przewidujemy także podłączenie dodatkowego kotła w przyszłości? Jaka jest średnica komina oraz jaka jest jego wysokość? Ma być przewód wspólny czy 2 osobne kominy?

**Odpowiedź**

Wymiana przewodu kominowego jest w zakresie robót. Należy podłączyć tylko 2 nowe kotły, przewiduje się także podłączenie dodatkowego kotła w przyszłości. Średnica komina i wysokość zgodnie z dokumentacją projektową. Należy wykonać 2 osobne przewody spalinowe. Dokonuje się uzupełnienia przedmiaru robót – dodaje się nowy plik uwzględniający pełen zakres robót.

**ZMIANA SWZ**

Działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami ), dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

# **1.** W § III Opis przedmiotu zamówienia pkt 7 ust 4) przedmiar robót załącznik nr 1.4 zamienia się na nowy przedmiar

# W § XI Termin związania ofertą pkt 1

# Jest

# Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **10.08.2021** roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

**Winno być**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **11.08.2021** roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

# W § XIII **Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert**

**Jest**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 12.07.2021** **r. do godziny 10:00**. Adres: platformazakupowa.pl/pn/koscian
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.07.2021 r. o godzinie 10:05.**

**Winno być**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 13.07.2021** **r. do godziny 10:00**. Adres: platformazakupowa.pl/pn/koscian
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.07.2021 r. o godzinie 10:05.**

 Pozostałe zapisy swz pozostają bez zmian.

**Załącznik**

Nowy obowiązujący przedmiar robót