**Grill betonowy rekreacyjny**





Opis:

**Betonowy grill rekreacyjny z rusztem**

Wysokość: 90 cm
Szerokość: 83 cm
Długość: 85 cm
Waga: 490 kg

Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, malowana farba akrylową do podłoży betonowych
Obrzeże blatu wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed uderzeniami
i odbiciem
Palenisko wykonane jest z betonu odpornego na wysokie temperatury do 1350°C
Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na wilgoć i wysokie temperatury
Dla komfortu użytkowania rusztu posiada dwie rączki do regulowania jego wysokości nad paleniskiem
Grill betonowy ze względu na swoją wagę jest stabilny i nie wymaga kotwiczenia
w gruncie
Urządzenie przeznaczone do zastosowania na wolnym powietrzu