**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wymiary - mm** | **Opis** | **Ilość** |
| Regał magazynowy metalowy skręcany | wys. x szer. x gł.  2200 – 2400 x 900 -1000 x 500-600  Ilość półek 6 | Wykończenie: ocynk   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Półka | | | : blacha ocynkowana | |  |  |   Mocowanie półek: system śrubowy  Obciążenie na 1 półkę: min 170 kg  Słupy nośne kątownik perforowany  Regał wyposażony w otwory montażowe  Nogi zakończone stopkami zabezpieczającymi podłoże przed porysowaniem  Zgodność z normą PN-88/M 78321 | 35 |

**Wymagane dokumenty do załączenia wraz z ofertą podpisane przez wykonawcę za zgodność z oryginałem - Dokument wystawiony przez producenta oferowanych regałów magazynowych określający dopuszczalne min. obciążenie półki 170 kg.**

1. Dostawa do Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu ul. Adama Mickiewicza 30, 27-600 Sandomierz. Rozładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po stronie Wykonawcy.
2. Cena jednostkowa brutto oferowanego asortymentu na fakturze musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
3. Gwarancja 24 miesiące od daty dostawy.

**Kryteria i warunki formalne**

Termin dostawy – w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia

Koszt dostawy – po stronie Wykonawcy

Warunki płatności – 30 dni od daty wpływu faktury na rachunek Wykonawcy