|  |
| --- |
| ERRATA DO  **PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY** |
| OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK W MIEJSCOWOŚCI ROŻNOWICE |
| DZIAŁKA W ROŻNOWICACH  BIECZ 120502\_5 , OBR. ROŻNOWICE 0008 , DZ. NR 704 |
| GMINA BIECZ ul. Rynek nr 1,38-340 Biecz |
| AREA STUDIO-3 Przemysław Gosztyła  ul. Głowackiego nr 34a/14 , 33-300 Nowy Sącz |
| 06/2024 |

**5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE**.

Projektowany kompleks portowy zawiera w sobie realizację następujących elementów

1.Boisko nr1 wymiary zew. boiska wynoszą 30 x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej,

2.Boisko nr2 wymiary zew. boiska wynoszą o wym. min. 19 x 32 m o nawierzchni poliuretanowej.

3.Wykonanie ogrodzenia boisk oraz całego kompleksu,

4. Montaż piłko chwytów za bramkami boiska do piłki nożnej,

5. Montaż sprzętu sportowego, trwale mocowanego do podłoża

6. Oświetlenia kompleksu sportowego

7. Wykonanie instalacji infrastruktury technicznej zasilanej z istniejącej szkoły ,

8. Zagospodarowanie terenu związane bezpośrednio z obiektem sportowym : ławki, stojaki na rowery .

9. Wykonanie utwardzeń

10. Muru oporowego

**11 Remont i przebudowa istniejącego zaplecza sanitarno szatniowego znajdującego się w budynku szkoły**

**6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO — UŻYTKOWE.**

**Projektowany obiekt sportowy posiada istniejące zaplecze sanitarno-szatniowe**

**W skład zaplecza wchodzi**

- istniejące toalety damsko męskie oraz przeprojektowywane toaletę dla osób niepełnosprawnych wyposażoną w prysznic dla osób niepełnosprawnych

- istniejąca szatnie damską i męską poddane remontowi (wymianie płytek wraz z remontem instalacji)

- istniejące prysznice – poddane remontowi (wymianie płytek, białego montażu i armatury wraz z remontem instalacji)

- istniejącej komunikacji poddane remontowi (wymianie płytek wraz z remontem instalacji)

Projektowana przebudowa istniejącego WC – na pomieszczenie sanitarne dla osoby niepełnosprawnej składającej się z toalety, umywalki , prysznica - przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej wraz z montażem pochwytów i urządzeń przyzywowe , podajnikiem papieru i mydła , przebudowy ścian istniejących działowych.

Należy zaznaczyć iż budynek szkoły posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych od istniejacych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych do przedmiotowego zaplecza szatniowo - sanitarnego przez zainstalowane urządzenia ułatwiające posuszenia się osób niepełnosprawnych.