Proszę o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie:

• Rura żeliwna kielichowa DN 150 – 80 mb

• Rura żeliwna kielichowa DN 110 – 9 mb

• Rewizja żeliwna z ramą mosiężną do wypełnienia płytką np. ACO Finor DN 150 – 3 szt

• Wpust HL615,1 z odejściem poziomym DN 110 z kołnierzem izolacyjnym, ramą z żeliwa 260x260 mm, kratką ściekową z żeliwa 226x226 mm z koszem na zanieczyszczenia i klapą antyzapachową – szt 1

• Wpust żeliwny z odejściem pionowym DN 100 z zamknięciem antyzapachowym – szt 9