|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **KOSZTORYS OFERTOWY**  **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1734T ulica Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+810 do km 1+243 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów”**  **Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z/s w Samborcu** | | | | | | |
| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [PLN] | Wartość [PLN] |
| 1 | BCD D-01.03.02-27 | Rozebranie murków i ław fundamentowych z betonu. | m3 | 1,00 |  |  |
| 2 | BCD D-01.03.02-28 | Rozebranie schodów z kamienia łamanego ułożonego na zaprawie | m3 | 0,54 |  |  |
| 3 | BCD D-01.03.02-17 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie betonowej | m | 21,00 |  |  |
| 4 | BCD D-01.03.02-19 | Rozebranie obrzeży betonowych trawnikowych | m | 370,00 |  |  |
| 5 | BCD D-01.03.02-16 | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowe- piaskowej | m2 | 1134,00 |  |  |
| 6 | BCD D-05.03.11.07 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 6 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 15 km | m2 | 75,00 |  |  |
| 7 | BCD D-01.02.04.012 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 10 cm, mechaniczne. | m2 | 1134,00 |  |  |
| 8 | BCD D-01.02.04.012 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cm, mechaniczne | m2 | 75,00 |  |  |
| 9 | BCD D-0201.01-02 | Wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem na odkład w gruncie kat. III | m3 | 18,00 |  |  |
| 10 | BCD D-02.01.01-82 | Roboty ziemne wykonane ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 1,00 |  |  |
| 11 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | m2 | 1209,00 |  |  |
| 12 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-IV, głębokość koryta 40 cm | m2 | 135,00 |  |  |
| 13 | BCD D-04.02.01-02 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczone mechanicznie z piasku, grubość warstwy 10 cm | m2 | 1344,00 |  |  |
| 14 | BCD D-04.04.02-13 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, o grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1269,00 |  |  |
| 15 | BCD D-04.04.02-13 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, o grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 75,00 |  |  |
| 16 | BCD D-00.03.01-21 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa, cementową | m | 742,00 |  |  |
| 17 | BCD D-08.01,01-02 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem na podsypce cementowe - piaskowej | m | 37,00 |  |  |
| 18 | Kalkulacja własna | Ustawienie palisady granitowej o wymiarach 60x10x10 cm na podsypce cementowo -piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa cementową | m | 20,00 |  |  |
| 19 | BCD D-08.02.02-42 | Drogi dla pieszych i rowerów i zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, (kolor) na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1505,00 |  |  |
| 20 | BCD D-07.02.01-02 | Słupki z rur stalowych dla znaków o średnicy 70 mm | szt. | 8,00 |  |  |
| 21 | BCD D-07.02.11-03 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, folia odblaskowa II generacji C-16/ 13 - droga dla pieszych i rowerów | szt. | 8,00 |  |  |
| 22 | BCD D-10.01.05-02 | Regulacja pionowa studzienek włazów rewizyjnych z wymianą włazów na nowe | szt. | 1,00 |  |  |
| 23 | BCD D-10.01.05-03 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych | szt. | 4,00 |  |  |
| 24 | BCD D-10.01.05-04 | Regulacja pionowa pokryw studzienek telefonicznych z wymianą pokryw na nowe | szt. | 6,00 |  |  |
| 25 | BCD D-07.01.02-01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe wykonywane mechanicznie P-23/26 | m2 | 26,00 |  |  |
| 26 | BCD D-06.01-01-23 | Humusowanie z obsianiem skup o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej humusu 10 cm | m2 | 600,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość kosztorysu: | ……………………….PLN |
| Podatek VAT (VAT) = 23%WK | ……………………….PLN |
| **Wartość końcowa kosztorysu:** | **………………….PLN** |