Załącznik nr 2

do umowy nr ZP.272.…………

z dnia ……………………

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Likwidacja barier transportowych**

**– zakup mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi**

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (8 osób + kierowca), nie starszy niż 2024r. dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi realizowany w ramach obszaru D Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Program Wyrównywanie różnic między regionami III – typu bus combi. Samochód musi posiadać homologację do przewozu osób niepełnosprawnych, być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgodnie z niżej przedstawionymi wymaganiami.

1. **Silnik spełniający normę co najmniej EURO 6**
2. wysokoprężny, rodzaj paliwa – olej napędowy
3. pojemność silnika: min. 2000cm3 do max. 2500 cm3
4. moc silnika: min. 125KM – max. 160KM
5. napęd na koła przednie
6. poziom emisji spalin: zgodny z normą EURO 6.
7. **Wymiary - Rodzaj pojazdu** 
   1. samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024r.,
   2. typ: BUS 9 osobowy (kategoria prawa jazdy B),
   3. długość całkowita pojazdu: od 5500 mm,
   4. wysokość przestrzeni pasażerskiej do 1600 mm,
   5. hamulce tarczowe z przodu i z tyłu ze wspomaganiem,
   6. skrzynia biegów: minimum 5 biegowa + wsteczny, manualna,
   7. układ kierowniczy ze wspomaganiem,
   8. kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie,
   9. kolor do ustalenia.
8. **Systemy bezpieczeństwa**
   1. układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania ABS,
   2. ESP- elektroniczna stabilizacja toru jazdy,
   3. poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów,
   4. wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa,
   5. najazdy aluminiowe składane z bieżnią antypoślizgową z obowiązującym atestem,
   6. czujniki parkowania zamontowane z tyłu pojazdu,
   7. kamera cofania.
9. **Zabezpieczenia**
10. immobilizer,
11. centralny zamek zdalnie sterowany pilotem,
12. alarm.
13. **Wyposażenie zewnętrzne** 
    1. regulacja zasięgu reflektorów,
    2. elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,
    3. szyby przednich drzwi bocznych regulowane elektrycznie,
    4. światła do jazdy dziennej i przeciwmgielnej,
    5. drzwi boczne przesuwane z prawej strony, wyposażone w mechanizm domykania,
    6. drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, otwierane, umożliwiające montaż najazdów do wózka inwalidzkiego,
    7. pełne kołpaki kół,
    8. pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego,
    9. komplet opon zimowych z felgami stalowymi.
14. **Wyposażenie wewnętrzne**
    1. ilość miejsc siedzących 9 (1 kierowca + 8 pasażerów, z możliwością wstawienia wózka inwalidzkiego za 3 rząd siedzeń bez konieczności wystawiania foteli), 2 i 3 rząd po 3 siedzenia, 3 rząd siedzeń szybko demontowany,
    2. fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, oraz wysokości wraz z podłokietnikiem,
    3. uchylany fotel drugiego rzędu, ułatwiający wejście pasażerom do trzeciego rzędu,
    4. zestaw do montażu wózka inwalidzkiego z obowiązującym atestem (komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn i pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim),
    5. lusterko wsteczne wewnętrzne,
    6. klimatyzacja dwustrefowa (z nawiewem na tył),
    7. ogrzewanie (przód i tył),
    8. komputer pokładowy,
    9. wycieraczki szyb tylnych i przednich,
    10. komplet wycieraczek podłogowych (gumowych) dla wszystkich trzech rzędów siedzeń,
    11. radio fabryczne FM/RDS z portami USB/SD/AUX-IN
    12. pełnowymiarowe koło zapasowe,
    13. ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę,
    14. homologacja na samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością.
15. **Wymagania użytkowe samochodu**
16. tapicerka z eco skóry,
17. wykładzina podłogi – gumowa, antypoślizgowa,
18. nadwozie przeszklone, boczne szyby otwierane,
19. komplet opon letnich z felgami stalowymi,
20. apteczka typu samochodowego i gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym,
21. lewarek, klucz do kół, trójkąt,
22. pełne poszycie ścian bocznych i podsufitki tapicerką,
23. wygłuszone wnętrze pojazdu.
24. **Pojazd musi być przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w związku z czym wymagane jest, aby posiadał**
25. uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego,
26. III rząd foteli szybko demontowany, każdy fotel montowany osobno na szynach, na szybko złączach, zamiennie na wózek inwalidzki,
27. mocowanie wózka inwalidzkiego,
28. pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla wszystkich siedzeń w przedziale pasażerskim oraz pasy do wózka inwalidzkiego,
29. najazdy, szyny, złączki, zakończenia,
30. badania techniczne oraz atesty na urządzenia potwierdzające dostosowanie busa do transportu osób niepełnosprawnych.
31. **Wymagane dokumenty (dostarczone przy ewentualnym odbiorze samochodu)**
32. homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
33. karta gwarancyjna, ,
34. instrukcja obsługi pojazdu,
35. inne wymagane prawem dokumenty pojazdu,
36. badania techniczne oraz atesty na urządzenia potwierdzające dostosowanie busa do transportu osób z niepełnosprawnością.

**10. Inne postanowienia związane z dostawą samochodu**

Dostarczany samochód powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji oraz dopuszczające pojazd do ruchu, wraz z pojazdem należy dostarczyć:

* książkę serwisową,
* świadectwo homologacji,
* książkę gwarancyjną,
* instrukcję obsługi,
* wszystkie w/w dokumenty w języku polskim
* oraz dwa komplety oryginalnych kluczyków i pozostałe zamawiane akcesoria.

Samochód na kołach i oponach zimowych odebrany zostanie przez Zamawiającego z salonu Wykonawcy położonego w najdalszej odległości 100 km od siedziby Zamawiającego (Tucholi). Opony letnie i zimowe powinny być zalecane przez producenta pojazdu.

Obsługa serwisowa zakupionego samochodu - serwis

Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż trzy dni Wykonawca lub autoryzowany serwis musi zapewnić pojazd zastępczy tej samej klasy.

**Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne.**

**Gwarancja i serwis:**

* **min. 2-letni gwarancji jakości na cały pojazd (tj. podwozie oraz zabudowę wraz z wyposażeniem)**
* **minimum 2-letni okres** **gwarancji bez limitu kilometrów – na części i podzespoły pojazdu,**
* **minimum 3 lata: na powłokę lakierniczą,**
* **minimum 5 letni okres gwarancji na nadwozie,**
* Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny przez Autoryzowane Stacje Obsługi w odległości 100 km od Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi, z siedzibą: ul. Garbary 1, 89-500 Tuchola.