|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Budzynek** | **Byczyna** | **Poddębice**  **Półn./Krót** | **Brzeg** | **Wilamów** | **Uniejów** | **Małyń** |
| 1. | Oświetlenie | X  Hyb. | X  Hyb. | Istn. + dedykow. | X  Hyb. | x | x | X  Hyb. |
| 2. | Budowa, przebudowa chodników | x | x | - | x | - | x | x |
| 3. | Montaż znaku D-6 | x | - | x | - | - | - | - |
| 4 | Punktowe elem. Odblaskowe LED pługoodporne barwy białej, zasilane energią słoneczną po 3 szt. na pasie ruchu | - | - | - | x | x | x | - |
| 5. | Wykonanie linii P-10 biało-czerwonej metodą grubowarstwową | - | - | - | x | x | x | - |
| 6. | Wykonanie linii P-10 białej metodą grubowarstwową | x | x | x | - | - | - | x |
| 7. | Ustawienie bariery ochronnej | - | - | - | x | - | - | - |
| 8. | Wykonanie pasów akustyczno- wibracyjnych | - | Od str. Rąkczyna | - | - | - | - | - |
| 9. | Montaż znaku T-27 pod D-6 | - | - | - | x | x | x | - |
| 10. | Montaż znaku aktywnego D-6 | x | x | - | x | x | x | x |