**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Budowa nawierzchni łącznika: Mickiewicza - Kruczkowskiego**

**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie robót** | **J.m.** | **Ilość jednostek** | **Koszt jednostkowy** | **Wartość robót** |
| **1** | **Wycinka krzaków.** | **m2** | **70,00** |  |  |
| **2** | **Wywożenie gałęzi na skład wykonawcy** | **mp** | **15,00** |  |  |
| **3** | **Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na posypce piaskowej.** | **m2** | **27,00** |  |  |
| **4** | **Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm.** | **m2** | **6,00** |  |  |
| **5** | **Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na skład wykonawcy.** | **m3** | **3,00** |  |  |
| **6** | **Roboty ziemne ( wykopy ) z transportem urobku na skład wykonawcy.** | **m3** | **182,00** |  |  |
| **7** | **Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.** | **m2** | **505,00** |  |  |
| **8** | **Warstwa odcinająca zgęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.** | **m2** | **505,00** |  |  |
| **9** | **Podbudowa betonowa bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.** | **m2** | **406,00** |  |  |
| **10** | **Podbudowa betonowa bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.** | **m2** | **99,00** |  |  |
| **11** | **Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej, grubość 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej.** | **m2** | **456,50** |  |  |
| **12** | **Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej, grubość 6 cm ( czerwona ) na podsypce cementowo-piaskowej ( ściek uliczny ).** | **m2** | **48,52** |  |  |
| **13** | **Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem.** | **m3** | **12,2** |  |  |
| **14** | **Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej.** | **m** | **31,00** |  |  |
| **15** | **Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.** | **m** | **274,00** |  |  |
| **16** | **Słupki znaków drogowych z rur stalowych ośrednicy 70 mm** | **szt.** | **2** |  |  |
| **17** | **Tablice znaków drogowych D - 40** | **szt.** | **2** |  |  |
| **18** | **Tablice znaków drogowych D - 41** | **szt.** | **2** |  |  |
| **19** | **Tablice znaków drogowych D – 4A** | **szt.** | **2** |  |  |
| **20** | **Słupki blokujące U – 12c** | **szt.** | **4** |  |  |

**Razem pozycji 20 ( dwadzieścia)**