# Załącznik nr 5 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw, mocznika, olejów i płynów na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. z podziałem na 3 części”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części, w ramach których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na dowolnie wybrane przez wykonawców części, tj.:

**Część I:**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego (ON) dla samochodów oraz sprzętu należącego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. oraz dostawa gazu LPG w następującej orientacyjnej ilości, tj.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Przedmiot zamówienia** | J.m. | **Orientacyjna ilość** |
| 1. | oleju napędowego (ON) | litr | 87 000 |
| 2. | benzyny bezołowiowej Pb 95 | litr | 1 200 |
| 3. | Gaz LPG | litr | 1 400 |

**Część II:**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa roztworu mocznika w następującej, orientacyjnej ilości:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Przedmiot zamówienia** | J.m. | **Orientacyjna ilość** |
| 1. | Roztwór mocznika  | litr | 1 500 |

**Część III:**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów, płynów chłodniczych, płynów do spryskiwaczy oraz odmrażaczy do szyb w następującej, orientacyjnej ilości:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Przedmiot zamówienia** | J.m. | **Orientacyjna ilość** |
| 1. | Olej silnikowy mineralny w klasie lepkości SAE30 (opakowanie po 20l) | litr | 100 |
| 2. | Olej hydrauliczny w klasie lepkości ISO VG 32 (opakowanie po 20I) | litr | 400 |
| 3. | Olej silnikowy w klasie lepkości10W/40 (opakowanie po 20l) | litr | 800 |
| 4. | Olej silnikowy w normie API CC w klasie lepkości 15W40 (opakowanie po 20l) | litr | 200 |
| 5. | Olej do układów wspomagania (czerwony) | litr | 10 |
| 6. | Płyn do chłodnic do temp. krzepnięcia -350C | litr | 200 |
| 7. | Płyn do chłodnic (mieszalny z każdym kolorem płynu do chłodnic do wszystkich modeli i rodzajów samochodów -350C) | litr | 200 |
| 8. | Płyn do spryskiwaczy letni (opakowanie po 5 l) | Szt. | 50 |
| 9. | Płyn do spryskiwaczy zimowy (opakowanie po 5 l) | Szt. | 50 |
| 10. | Odmrażacz do szyb samochodowych (opakowanie 1l) | Szt. | 100 |
| 11. | Olej silnikowy w klasie lepkości 15W40 (opakowanie po 20I) | litr | 200 |

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia pozostawał zgodny z obowiązującymi standardami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680) oraz z normami PN-EN 228:2013-04 i PN-EN 590:2013-12.
2. Paliwa będą odbierane bezpośrednio ze stacji paliw przez Zamawiającego. Tankowanie paliwa będzie realizowane sukcesywnie — w zależności od bieżących potrzeb – dot. Części I.
3. Przedmiot zamówienia wskazany w części II i III Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sukcesywnie w zależności od potrzeb do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w miejscowości Kruszwica przy ul. Goplańska 2.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji. Informacje określające między innymi rodzaj i maksymalną wartość opcji czy okoliczności skorzystania z opcji zostały zawarte w załączniku nr 4a-c do SWZ – Wzór umowy. Procedura wykorzystująca prawo opcji dotyczy wszystkich części zamówienia

Termin wykonania zamówienia:

Część I

Termin wykonania zamówienia od 01.08.2021r. do 31.07.2022r.

Część II:

Termin wykonania zamówienia od 01.08.2021r. do 31.07.2022r.

Część III:

 Termin wykonania zamówienia dla wynosi od 01.08.2021r. do 31.07.2023r.