Załącznik nr.1

**Zestaw komputerowy fabrycznie nowy (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, UPS) – ilość : 10 zestawów**

|  |
| --- |
| **Komputer fabrycznie nowy (jednostka centralna) /Producent Dell DESKTOP i5-10400, 512GB SSD + 1TB HDD, 16GB, WIN11PRO/** |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów** |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny nazwa producenta DELL. **W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu.** |
| 2 | Procesor | Bazowa częstotliwość procesora min. od 2,9 GHz, Intel Core i5 10gen. 6 rdzeni |
| 3 | Pamięć operacyjna | 16GB o parametrach umożliwiających pracę z optymalną wydajnością |
| 4 | Parametry pamięci masowej | Minimum 512 GB SSD + 1TB HDD |
| 5 | Napęd | DVD +/-RW |
| 6 | Grafika | Zintegrowana z płytą główną |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną |
| 8 | Obudowa | Obudowa typu: Small Form Factor pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, lub Tower - Firmowa zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera . Zasilacz o mocy wystarczającej do podanych parametrów. Dołączony przewód zasilający. |
| 9 | Oprogramowanie | Zainstalowany, wyszczególniony na fakturze jako pozycja kosztowa, /lub np: komputer model … z Windows 11 Professional/, aktywowany w pełni legalny mogący pracować w firmach typu szpital, przychodnia, system operacyjny **Windows 11 Professional** PL 64 bit - hologram producenta systemu naklejony na obudowę dla każdego z dostarczonych komputerów. |
| 10 | Wyjścia | 1 x VGA, 1 x HDMI lub DisplayPort /możliwość podłączenia jednocześnie dwóch monitorów/, 1 x RJ45,,  |
| 11 | Akcesoria w komplecie | Firmowa klawiatura i mysz z tym samym logiem co producent jednostki centralnej  |
| 12 | Warunki gwarancji | Min. 24 m-cy gwarancji |
| **Monitor fabrycznie nowy**  |
| 13 | Monitor | Monitor nazwa producenta DELL - **w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu – taki sam jak logo producenta jednostki centralnej** |
| Podświetlenie matrycyRozdzielczość nominalnaPrzekątna ekranuPowłoka matrycyZłączaZasilaczInne | LED1920/108024“Antyrefleksyjna, matowaDSUB/VGA, oraz jedno ze złącz cyfrowych HDMI, DVI /lub możliwość podłączenia dwóch monitorów/WbudowanyDołączone przewody sygnałowe i zasilający POWEROszczędzanie wzroku – możliwość zmniejszenia szkodliwego promienie światła niebieskiego |
|  | Warunki gwarancji | Min. 24 m-cy gwarancji |
| **Zasilacz awaryjny UPS fabrycznie nowy**  |
| 14 | Zasilacz awaryjny UPS - APC | Producent APC - **w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu** |
| RodzajMoc skutecznaMoc pozornaZabezpieczenieInterfejs Złącza zasilająceInne | wolnostojący300W500 VAPrzeciwprzepięciowe, przeciążeniowePozwalający podłączyć do jednostki centralnej Pozwalające podłączyć jednostkę centralną i monitorDołączone przewody to zasilający POWER i inne w ilości wystarczającej aby podłączyć cały zestaw komputerowy.  |
|  | Warunki gwarancji | Min. 24 m-cy gwarancji |
| **Minimalne warunki gwarancji na cały zestaw komputerowy**  |
| 15 | Warunki gwarancji | Na cały wyżej wymieniony zestaw komputerowy minimum 24 m-cy gwarancji |
|  |  |  |

**Data i podpis Wykonawcy………………………………………..**