**Specyfikacja do zamówienia w zakresie wyposażenia magazynu sprzętu p.pow.**

1. **Kask ochronny na głowę do działań na lodzie, łodzi i brzegu Rapid Ruk (Producent Ruk Sport).**

Kask musi posiadać:

1. certyfikat CE;
2. ochronę uszu;
3. tylne pokrętło do łatwej regulacji i dopasowania wielkości kasku;
4. skorupę wewnętrzną wykonaną z wygodnej pianki;
5. kolor: czerwony;
6. rozmiar: 57-58 cm;
7. ilość – 2 sztuki;
8. stan: nowy produkt.
9. **Kamizelka asekuracyjna River Guide Peak UK (Producent Peak Uk)**
10. rozmiar: XL,
11. obwód klatki piersiowej: 125 cm,
12. obwód w pasie: 95 cm,
13. kolor: czerwono-szary;
14. materiał: materiał 600D wzmocniony PU, Cordura, wzmacniany 200D Nylon. Wewnątrz wypełniona pianką Gaia, wyporność 60-80N. Zapinana na szeroki pas z klamrą w talii. Klamra zatrzaskowa w pasie, regulowana w pasie oraz talii. Duża przednia kieszeń, kieszeń na nóż oraz podwójna kieszeń na karabinki z otworami drenażowymi. Produkt zgodny z normą ISO 12402‑5.
15. ilość – 2 sztuki;
16. stan: nowy produkt.
17. **Zasobnik z liną 100 mb ø10 mm**
18. zasobnik powinien posiadać wstawki siatkowe umożliwiające odpływanie wody i wentylację liny;
19. worek wyposażony w regulowane szelki, zamykany taśmą rzepową;
20. lina zakończona szelkami z paskiem piersiowym, z drugiej strony pętlą;
21. worek czerwony;
22. zasobnik z liną  100m x 10mm;
23. parametry linki Ø10:
24. wytrzymałość: 1100 daN,
25. rozciągliwość: 24 %,
26. średnica: 10 mm,
27. konstrukcja: 16 splotowa (bez rdzenia ),
28. waga: 39 g/m,
29. materiał: PPf UV - 100 % odporna na: kwasy, zasady, promienie UV,
30. chłonność wody: 0 % (linka pływająca).
31. ilość – 2 sztuki;
32. stan: nowy produkt.

**Termin składania ofert do dnia: 10.12.2019 r.**

**Dostawa towaru do dnia: 16.12.2019 r.**