**Zadanie 1 Stojaki, sztalugi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp./jw.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **jm.** | **Ilość** |
| 1.  MO/  Wku wr | **Sztalugi ekspozycyjne** (w formie dwójnogu, jak na poniższym zdjęciu) powinny być wykonane z profilu metalowego - stal czarna, o przekroju kwadratu 25x25mm. Ramiona sztalugi powinny być łączone zawiasami na końcach ramion, co umożliwi złożenie dwójnogu. Ramiona powinny być symetrycznie otworowane po co najmniej 5 otworów. Sztaluga powinna być wyposażona  w dwa bolce podpierające obraz. Przekroje poprzeczne profilu ramion powinny być zaślepiane zaślepkami w kolorze czarnym.  **Wymiary:**  - podstawa (nogi) długość: 85 cm (+/-1cm)  - ramię sztalugi długość: 197 cm (+/-1cm)  - wysokość całkowita: 185 cm (+/-1cm)  - przekrój ramy kwadrat 25x25 mm (+/-1mm)  **Wykonanie wg. załączonego wzoru** | **szt**. | **26** |
|  |  |  |  |

**Zadanie 2** **Ramy ekspozycyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp/jw** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **jm.** | **Ilość** |
| 1 ośr/wku ww | **Rama aluminiowa ALU G 70X100 cm**  -czarny matt  -Tył ramy wykonany jest z płyty HDF  -grubość 3 mm (+/-0,05 mm)  -Profil Alu G  -Wymiary: 70 cm x100 cm (+/- 2 mm)  -Wyposażone w przednią osłonę z plexi  -Ramy aluminiowe umożliwiające szybki montaż wytworów plastycznych.  **Ramy zgodne z poniższą grafiką.** | szt. | 46 |
| 2.  AWO | **Ścianka wystawiennicza prosta (sztywna)**  **-** wykonana z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny matowy.  -jej podstawę stanowią panele (moduły) zbudowane z tablic przymykowych oraz nóg.   – panele połączone są ze sobą na sztywno, w jednej linii.   – dwustronne Tablice umieszczone w pionie.   – wyposażone są w stopki o regulowanej wysokości, które służą do wypoziomowania ścianki w przypadku nierównego podłoża.  Ścianki te przeznaczone są do użytku wewnątrz pomieszczeń.  **Format: A0 -** wymiar wielkości wkładu jaki zmieścić się ma w tablicy zatrzaskowej  **Ilość paneli: 2 – 1 kpl.**  **Ilość paneli: 3 – 1 kpl.**  **Wersja: 2-stronna**  **Zdjęcie poglądowe (3 panele):** | **kpl.** | **2** |
| 3.  AWO | **Ramka aluminiowa ekspozycyjna**  **Rama (klik-klak)**   * profil aluminiowy anodowany o szerokości 25 mm (+/- 2mm) * folia antyrefleksyjna UV (zabezpieczenie plakatu przed promieniowaniem słonecznym) * tył ramy płyta z tworzywa sztucznego (płyta Hips) * gotowe otwory lub zawieszki do zawieszenia(montażu) na ścianie * narożniki cięte pod kątem 45 stopni lub zaokrąglone.   **Format: A1**  **Zdjęcie poglądowe:** | **szt.** | **20** |
| 4.  2krr | **Ramy na zdjęcia 30x40cm**  Ramka A3, 30x40 cm po zewnętrznej stronie (+/- 1 cm)  Kolor czarny  Wykonanie - tworzywo sztuczne, z możliwością zawieszania na ścianie.  Czoło ramki szkło przezroczyste | **szt**. | **10** |

**Zadanie 3 Wyposażenie wystawiennicze**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp/jw | **Opis przedmiotu zamówienia** | Jm. | Ilość |
| 1.  Ośr. | **Słupek odgradzający z kulą**  - wyposażony w uchwyt do montowania sznura z polerowanej stali nierdzewnej:  - słupek srebrny;  - podstawa srebrna, średnica 320 mm (± 10 mm);  - stal nierdzewna 18/10 wysokopolerowana;  - wysokość słupków 990 mm (± 20 mm);  **Zdjęcie poglądowe** | **szt.** | **10** |
| 2.  Ośr. | **Sznur pleciony bordowy** zakończony srebrnym, chromowym karabińczykiem.   * Wysokiej jakości gruby sznur hotelowy pleciony * Wykończenie chrom * Średnica sznura: 30 mm (± 5 mm); * Długość: 1500 mm (± 200 mm);   **Zdjęcie poglądowe** | **szt.** | **10** |
|  |  |  |  |

**Zadanie 4 Witryny, stojaki prezentacyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp/jw. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość |
| 1.  2 krr | **Witryna stojąca na puchary**  - Kolor dąb rustykalny - dolna oraz górna półka.  - Oświetlenie sufitowe LED.  - Głębokość 45 cm  - Wysokość minimalnie 170 cm max 190cm  - Szerokość 90 cm (+/-1cm)  Półki wewnętrzne-szklane, szt.5,  Ściany: przód, tył oraz boki - szklane.  Szkło hartowane,  Narożniki witryny metalowe w kolorze srebrnym  **Zdjęcie poglądowe:**  C:\Users\p.serafin\Desktop\ws2a_2_b.jpg | **Szt.** | **1** |
| 2.  Jw4161 | **Słupek - stojak informacyjno-prezentacyjny z ramką OWZ A3** **w poziomie**  - Noga – rura stalowa chromowana (chrom dekoracyjny) o średnicy 50 mm, (+/-2mm)  - Pokrywa podstawy: stal nierdzewna polerowana,  - Średnica podstawy 320 – 350 mm,  - Ramka OWZ (system „otwierasz, wkładasz, zamykasz”, stabilność i łatwość montażu)  - format A3, w układzie poziomym,  - narożniki chrom lub zacinane  - Wysokość stojaka ok. 110-120 cm,  - Gwarancja producenta  **Zdjęcie poglądowe - verte**  stojak | szt. | 10 |

**Zadanie 5 Manekiny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp./jw | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość |
| 1.  3brt | **Manekin męski** **całopostaciowy - ekspozycyjny**  - Wysokość 190 cm; (+/-2cm)  - Ramiona 53 cm; (+/-2cm)  - Klatka piersiowa 104 cm; (+/-2cm)  - Talia 79 cm; (+/-2cm)  - Biodra 106 cm; (+/-2cm)  - Kolor cielisty;  - Makijaż i realistyczne rzęsy;  - Materiał włókno szklane pokryte klejem żywicznym, pokryte gipsem i lakierem;  - Peruka ;  - Możliwość założenia obuwia **;**  - Podstawa Hartowane szkło.  - gwarancja producenta | szt. | 1 |
| 2.  3brt | **Manekin żeński całopostaciowy - ekspozycyjny**  - Wysokość 180 cm;  - Ramiona 40 cm;  - Klatka piersiowa 85 cm;  - Talia 64 cm;  - Biodra 93 cm;  - Kolor cielisty;  - Makijaż i realistyczne rzęsy: tak;  - Materiał włókno szklane pokryte klejem żywicznym, pokryte gipsem i lakierem;  - Peruka ;  - Możliwość założenia obuwia  - Podstawa Hartowane szkło  - gwarancja producenta | szt. | 1 |