|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D/35/2024** | *Część nr 2, pn.: Zakup projektora dla Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego*  **1 szt.** | **Załącznik nr 1B** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | | |
| 1 | Technologia wyświetlania | DLP | |
| 2 | Wyświetlacz /Obraz | Rozdzielczość minimum 1920x1080 | |
| Jasność min. 4000 lumenów | |
| Kontrast min 16000:1 | |
| Natywne proporcje obrazu min 16:9 | |
| Korelacja trapezowa- pionowa min (+/-20 °) | |
| 3 | Informacje o lampie | żywotność lampy w trybie normalnym (godziny) | min. 3 000, maks. 8 000  ***Żywotność lampy w trybie***  ***normalnym stanowi kryterium oceny ofert - patrz Rozdział I pkt. 19 SWZ.*** |
| Projektor musi posiadać funkcję pomiaru liczby godzin pracy lampy  w trybie normalnym | |
| 4 | Optyka | Minimalny współczynnik zoom 1.3x | |
| Wbudowany offset min 115% | |
| 5 | Łączność – porty wejściowe | min. 2 szt. Porty wejściowe HDMI | |
| min 1 szt. VGA | |
| min 1 szt. LAN (RJ45) | |
| min. 1 szt. Audio 3,5mm | |
| min. 2 szt. USB-A | |
| Łączność – porty wyjściowe | min 1 szt. VGA | |
| min. 1 szt. Audio 3,5mm | |
| min 1 szt. USB mini B - serwisowe | |
| Kontrola | min 1 szt. RS232 | |
| 6 | Audio | min 1 Wbudowany głośnik min 10 W | |
| 7 | Wyposażenie w zestawie | | |
| Przewód zasilający | min. 5m | |
| Przewód HDMI | min. 10m | |
| Uchwyt sufitowy | Kompatybilny z zaoferowanym sprzętem | |
| Pilot sterujący | TAK, wraz z niezbędnymi bateriami/akumulatorami | |