|  |
| --- |
| **Komenda Wojewódzka**  **Państwowej Straży Pożarnej**  **w Katowicach** |
| **Wydział Kwatermistrzowski**  WL.2370.10.2022 |
|  |

Katowice, 04 sierpnia 2022 r.

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne na realizację zadania p.n. ***„*Dostawa środków ochrony indywidualnej strażaka Państwowej Straży Pożarnej”** numer postępowania WL.2370.10.2022

**Pytanie nr 1.**

W opisie przedmiotu zamówienia . Załącznik Nr 1 SWZ w pkt, 2,16, str. 28 Zamawiający umieścił następujące wymagania: „Poniżej taśmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnętrznej z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. Zapytanie; Czy oferent może zastosować także uchwyty wykonane z masy plastycznej odpornej na wyższe temperatury w celu zachowania antyelektrostatyczności ubrania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie pod warunkiem zachowania odporności na wyższe temperatury w celu zachowania antyelektrostatyczności ubrania.

**Pytanie nr 2.**

I W XX „Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” w tabeli określającej wartość ocenianego parametru ubrania specjalnego zgodnego z normą EN 469:2020 poz. 11Zamawiający żąda podania wyników badań dla pkt. 1-7 po min. 30 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330 w 60oC.

Norma PN-EN 469:2021-01 pkt. 5.3 wstępne przygotowanie zakłada badania po 5 cyklach. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający żąda przedstawienia badań po min. 20 cyklach? A następnie w poz. 11 tabeli po min. 30 cyklach prania?

**Odpowiedź:**

Wskazana norma określa wymagania minimalne dotyczące badań ubrania strażackiego. Zamawiający zdecydował się na ocenę parametrów po min. 20 cyklach prania, z uwagi na konieczność zachowania właściwości ochronnych ubrania przez dłuższy czas użytkowania. 20 cyklów prania Zamawiający uważa za minimum czasu użytkowania. Parametry po 30 cyklach prania oceniane są dodatkowo.

**Pytanie nr 3**.

II W załączniku nr 1 do SWZ w tabeli opis przedmiotu zamówienia pkt 1.2 „Dodatkowe punktowane wymagania dla ubrania zgodnego z normą EN 469:2020 oceniane w ofercie w kryterium parametry techniczne” jest wymaga certyfikacja na ochronę przed deszczem wg. PN-EN 343 oraz gramatura układu materiałów ubrania g/m2

**Odpowiedź:**

Z uwagi na omyłkę w załączniku nr 1 do SWZ, Zamawiający usuwa pkt 1.2 „Dodatkowe punktowane wymagania dla ubrania zgodnego z normą EN 469:2020 oceniane w ofercie w kryterium parametry techniczne” ze wskazanego załącznika nr 1 do SWZ. Jednocześnie informując, że dodatkowe punktowane wymagania dla przedmiotu zamówienia zostały określone w SWZ w Rozdziale XX.

**Zmiana treści SWZ**

Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale XX „Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” w pkt 7 Tabeli określającej wartość ocenianego parametru ubrania specjalnego zgodnego z normą EN 469:2020.

Było:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Wytrzymałość na rozerwanie materiału zewnętrznego zgodnie z EN ISO 13937-2:2000/ EN ISO 13937-2:2002, średnia arytmetyczna  pkt. 6.2.3.2. EN 469:2020 min. 30 N po min. 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330 w 60°C | TAK/NIE | 5 pkt. razy (wartość badanej oferty minus minimalna wartość dopuszczona przez Zamawiającego) dzielone przez (najwyższa wartość parametru spośród badanych ofert minus wartość dopuszczona przez Zamawiającego  Brak spełnienia wymaganych  Parametrów technicznych powoduje przyznanie 0 pkt. | 5 |

Jest:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Wytrzymałość na rozerwanie materiału zewnętrznego zgodnie z EN ISO 13937-2:2000/ EN ISO 13937-2:2002, średnia arytmetyczna  pkt. 6.2.3.2. EN 469:2020 min. 30 N po min. 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330 w 60°C | =…..N | 5 pkt. razy (wartość badanej oferty minus minimalna wartość dopuszczona przez Zamawiającego) dzielone przez (najwyższa wartość parametru spośród badanych ofert minus wartość dopuszczona przez Zamawiającego  Brak spełnienia wymaganych  Parametrów technicznych powoduje przyznanie 0 pkt. | 5 |

Analogicznej zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ, tj, Formularz oferty

Było:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Wytrzymałość na rozerwanie materiału zewnętrznego zgodnie z EN ISO 13937-2:2000/ EN ISO 13937-2:2002, średnia arytmetyczna  pkt. 6.2.3.2. EN 469:2020 min. 30 N po min. 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330 w 60°C | TAK/NIE |  |

Jest:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Wytrzymałość na rozerwanie materiału zewnętrznego zgodnie z EN ISO 13937-2:2000/ EN ISO 13937-2:2002, średnia arytmetyczna  pkt. 6.2.3.2. EN 469:2020 min. 30 N po min. 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330 w 60°C | =…..N |  |

Ponadto, Zamawiający usuwa pkt 1.2 „Dodatkowe punktowane wymagania dla ubrania zgodnego z normą EN 469:2020 oceniane w ofercie w kryterium parametry techniczne” z załącznika nr 1 do SWZ, tj. „Opisu przedmiotu zamówienia – warunki Zamawiającego”

Dla przejrzystości postępowania i poprawności złożenia oferty przez Wykonawców, Zamawiający załącza poprawiony załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty.

**Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.**

Podpisał:

z up.

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Arkadiusz Krzemiński

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej