**Załącznik nr 1a do SWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zamówienia pn. **„Dostawa   
w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego wózka widłowego zasilanego gazem LPG”**, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku, oferuję:

**Marka wózka**: ………..……………………………..................................................................................................…………..……..……..

(proszę podać nazwę marki wózka, typ wózka)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wymagane** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| **1** | | **2** | **3** |
| **Parametry podstawowe:** | | | |
| Wózek widłowy. | | | |
| 1. | Wózek fabrycznie nowy nie starszy niż rok produkcji 2024 | | …………………………….………….. |
| 2. | Wysokość wózka ze złożonym masztem do pozycji transportowej i daszkiem ochronnym operatora maksymalnie 2200 mm | | posiada/ nie posiada\* |
| 3. | Udźwig nominalny min. 2,5 Mg | | posiada/ nie posiada\* |
| 4. | Wózek czterokołowy, ogumienie pełne | | posiada/ nie posiada\* |
| 5. | Maszt typu duplex z wolnym skokiem | | posiada/ nie posiada\* |
| 6. | Wysokość podnoszenia min. 2900 mm | | posiada/ nie posiada\* |
| 7. | Długość wideł max. 1200 mm | | posiada/ nie posiada\* |
| 8. | Przedłużki wideł max. 1600 mm | | posiada/ nie posiada\* |
| 9. | Zasilanie LPG z zainstalowaną butlą gazową | | posiada/ nie posiada\* |
| 10. | Czujnik poziomu paliwa | | posiada/ nie posiada\* |
| 11. | Sygnał dźwiękowy cofania | | posiada/ nie posiada\* |
| 12. | Kogut | | posiada/ nie posiada\* |
| 13. | Lampa typu blue spot przód i tył | | posiada/ nie posiada\* |
| 14. | Przyłącze do radiotelefonu Motorola | | posiada/ nie posiada\* |
| 15. | Skrzynia biegów automatyczna | | posiada/ nie posiada\* |
| 16. | Hamulce tarczowe olejowe | | posiada/ nie posiada\* |
| 17. | Regulowana kolumna kierownicy | | posiada/ nie posiada\* |
| 18. | Podłokietnik z mini dźwigniami do sterowania funkcjami hydraulicznymi i z zintegrowanym przełącznikiem kierunku jazdy | | posiada/ nie posiada\* |
| 19. | Amortyzowany fotel operatora z pasami bezpieczeństwa i brakiem jazdy bez zapięcia | | posiada/ nie posiada\* |
| 20. | Kabina zamknięta oszklona z ogrzewaniem | | posiada/ nie posiada\* |
| 21. | Kabina z widocznością na cztery strony | | posiada/ nie posiada\* |
| 22. | Wycieraczki szyb | | posiada/ nie posiada\* |
| 23. | Spryskiwacz szyby przedniej | | posiada/ nie posiada\* |
| 24. | Lusterko wsteczne wew. kabiny | | posiada/ nie posiada\* |
| 25. | Krata ochronna przedniej szyby i dachu | | posiada/ nie posiada\* |
| 26. | System automatycznego pionowania masztu | | posiada/ nie posiada\* |
| 27. | System przeciwdziałający niekontrolowanemu staczania się wózka na pochyłościach | | posiada/ nie posiada\* |
| 28. | Przesuw boczny z pozycjonerem | | posiada/ nie posiada\* |
| 29. | Krata ochronna ładunku | | posiada/ nie posiada\* |
| 30. | Światła LED: stopu, tylne, cofania, kierunkowskazy, przednie robocze 2 x i tył 1 x | | posiada/ nie posiada\* |
| 31. | Radio z głośnikami | | posiada/ nie posiada\* |

***\* niepotrzebne skreślić***

**DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**

**UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.**