..................dn................

**Karta wyrobu/ materiału**

Dotyczy: złoża biofiltracyjnego 100 mm ( kora sosnowa , sortowana) dostarczonego na zakład/instalacje w Dylowie A, gm. Pajęczno.

Podstawą złoża biofiltracyjnego jest kora sortowana drzew iglastych. Materiał, wykorzystywany jako warstwa filtracyjna dla wszelkich instalacji biofiltracyjnych. Niska skłonność materiału do ulegania procesom zagniwania.

Żywotność: ................ lat

Parametry fizyczne : gęstość około ................g/cm3

Zawartość wody : ...................%

Materiał filtracyjny można stosować jako warstwę filtracyjną w instalacjach biologicznego oczyszczania powietrza.