**Załącznik Nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia/**

**Formularz cenowy**

**Część 1. Obuwie taktyczne dla członków ZRM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta i numer katalogowy/model\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość****Netto**(obliczyć: 5 x 6) | **Stawka****VAT**% | **Kwota****VAT**(obliczyć: 7 x 8) | **Wartość****brutto**(obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Obuwie dla członków ZRM:** * trzewik taktyczny ponad kostkę, średniej wysokości, całosezonowy, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 03.01.2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U.2023 poz. 118);
* materiał wierzchni wodoodporny: skóra lub oddychające tkaniny typu laminat paroprzepuszczalny, impregnowane wodoodpornie;
* grubość (gramatura) 1,8 – 2,00 mm;
* miejsce palców dodatkowo wzmocnione (anatomicznie uformowany, kompozytowy podnosek), chroniący przed mechanicznymi urazami, zgnieceniem palców stopy (kategoria S3);
* cholewka wykonana pod kątem lub z wcięciem V na ścięgno Achillesa;
* podszewka tekstylna z membraną typu Gore-Tex lub równoważna, zapewniającą przewiewność obuwia;
* zapiętek skórzany, wzmocniony dodatkową warstwą – odporny na przetarcia w miejscu pięty;
* wyciągalna i wymienialna profilowana wkładka dopasowująca się do stopy, antybakteryjna, przeciwpotna, z materiału chroniącego przed pleśniami, drożdżami;
* podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, dwuwarstwowa, odporna na ścieranie i wielokrotne zginanie oraz na wysokie i niskie temperatury;
* podeszwa głęboko bieżnikowana o właściwościach antypoślizgowych klasy SRC, przyczepna do podłoża teren/ulica;
* system stabilizacji piety i wzmocnienie kostki;
* w podeszwie wkładka antyprzebiciowa, niemetalowa, kompozytowa;
* obuwie spełniające wymogi obuwia roboczego kategorii S3;
* obuwie sznurowane (szybkie sznurowanie zapewniające odpowiednie dopasowanie obuwia do stopy);
* oczka odporne na korozję;
* język półmiechowy;
* obuwie bez elementów metalowych dla niższej wagi;
* obuwie o barwie czarnej, dopuszczalne neutralne ozdobniki;
* obuwie zgodne z normą EN ISO 20145:2011 lub równoważną;
* obuwie typu Protektor Road 849 lub produkt równoważny;
* okres gwarancji: 24 miesiące;
* dostępne rozmiary od 35 do 49;
* zdjęcie poglądowe:

  | Producent:……….……..………….Numer katalogowy:…….…………..………. | para | 220 |  |  |  |  |  |
| 2. | **Zapasowe wkładki do obuwia:*** profilowana wkładka dopasowująca się do stopy, antybakteryjna, przeciwpotna, z materiału chroniącego przed pleśniami, drożdżami;
* wkładka kompatybilna z obuwiem z poz. 1;
* dostępne rozmiary od 35 do 49.
 | Producent:……….……..………….Numer katalogowy:…….…………..………. | para | 220 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych/nazw modeli dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/nazwy modelu należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)

Dostawa w terminie: do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 1 pkt; od 11 do 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Parametr techniczny – rozmiary z połówkami: ………………….** (wpisać: tak/ nie)

Rozmiary z połówkami: TAK – 1 pkt; rozmiary bez połówek: NIE – 0 pkt.

**Część 2. Obuwie robocze dla pracowników magazynu i obsługi logistycznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta** **i numer katalogowy/model\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość****Netto**(obliczyć: 5 x 6) | **Stawka****VAT**% | **Kwota****VAT**(obliczyć: 7 x 8) | **Wartość****brutto**(obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Obuwie robocze dla pracownika magazynu i obsługi logistycznej:*** buty o kroju sportowym, wykończone od wewnątrz siatką gwarantującą bardzo dobrą oddychalność i komfort użytkowania,
* bezpieczny podnosek stalowy lub kompozytowy,
* wyprofilowane wymienne wyściółki,
* podeszwa o podwójnej gęstości PU/PU o właściwościach antypoślizgowych,
* obuwie antypoślizgowe, antystatyczne (S1P),
* typu Portwest FT50 lub produkt równoważny,
* zdjęcie poglądowe:

https://pol-paw.pl/images/2112/MICHANOWE/kjd4u8M4.jpeg* rozmiary: 36-48,
* gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
 | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | para | 14 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych/nazw modeli dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/nazwy modelu należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)

Dostawa w terminie: do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 1 pkt; od 11 do 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Część 3. Obuwie robocze dla pracowników myjni i budowlanych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta** **i numer katalogowy/model\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość****Netto**(obliczyć: 5 x 6) | **Stawka****VAT**% | **Kwota****VAT**(obliczyć: 7 x 8) | **Wartość****brutto**(obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Obuwie robocze dla operatora myjni:*** materiał: skóra lub skóropodobne tkaniny impregnowane wodoodporne,
* barwa czarna,
* trzewik taktyczny ponad kostkę,
* podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, dwuwarstwowa, bieżnik o właściwościach antypoślizgowych i samoczyszczących oraz wzmocniony nosek,
* system szybkiego sznurowania,
* język półmichowy,
* poliuretanowa wymienna wkładka dopasowująca się do stopy,
* dostępne rozmiary od 36 do 48 z połówkami,
* gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
 | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | para | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | **Obuwie robocze dla pracownika budowlanego:*** wierzch obuwia ze skóry welurowej,
* cholewka ponad kostkę, zapewniająca stabilność stawu skokowego
* cholewka wyprofilowana pod kątem lub z wcięciem V zapewniającym miejsce na ścięgno Achillesa,
* zakładka/usztywnienie pięty (tworzywo termoplastyczne),
* podnosek kompozytowy,
* wkładka antyprzebiciowa,
* obuwie spełniające wymogi kategorii S3,
* wyprofilowane wymienne wyściółki,
* podeszwy dwugęstościowe PU/PU,
* obuwie olejoodporne, antypoślizgowe, elektrostatyczne, odporne na ścieranie oraz odporne na nisko stężone roztwory kwasów i zasad z absorpcją energii w części piętowej,
* szybkie sznurowanie zapewniające odpowiednie dopasowanie obuwia do stopy,
* zgodne z normą EN ISO 20145:2011 lub równoważną,
* obuwie typu Protektor Road S3 ESD lub produkt równoważny;
* gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy,
* zdjęcie poglądowe:

 | Producent:……………………..Numer katalogowy:…………………….. | para | 12 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  | **XX** | **XX** |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych/nazw modeli dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/nazwy modelu należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)

Dostawa w terminie: do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 1 pkt; od 11 do 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.