Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wymianę elementów oszklenia w budynku kotłowni przy ul. Dojazdowej 14 w Elblągu.

Prace polegają na rozszaleniu ( demontażu) szklanych szyb okitowanych w ramach stalowych na szyby z poliwęglananu przeźroczystego gr. 4mm:

Szyby w stalowych ramach stanowią zabudowę ścian zewnętrznych budynku kotłowni. Orientacyjne wymiary ram:

1 szt. 6 \* 9m,

2 szt. 7.5 \* 9m.

Przewiduje się do wymiany:

- 14szt. szyb o wymiarach 80 x 70 cm

- 12 szt. szyb o wymiarach 110 x70 cm

Jeśli podczas prac wystąpi konieczność wykonania dodatkowych prac polegających na wymianie dodatkowych szyb cena wymiany jednej szyby będzie proporcjonalna do ceny przedstawionej przez Wykonawcę dla danej wielkości pola. Na powyższe zostanie sporządzony protokół robót dodatkowych będący podstawą do rozliczenia końcowego.

Z uwagi na specyfikę budynku, wymianę szyb szklanych na elementy poliwęglanowe prace należy wykonywać metodą alpinistyczną.

Z uwagi na charakter prac zachęcamy do przeprowadzenia wizji lokalnej.