Łomża, dnia 26 sierpnia 2021 r.

**WGN.271.4.2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WGN.271.4.2021 pn.: **„Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży”**

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z poźn. zm.), zwanej dalej uPzp, wyjaśnia treść SWZ:

**Pytanie nr 1**

Prace malarskie - polegają na miejscowej reparacji ścian przy ewentualnym uszkodzeniu podczas prowadzonych prac?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Tak, Zamawiający potwierdza, iż prace malarskie polegają na miejscowej reparacji ścian przy ewentualnym uszkodzeniu podczas prowadzonych prac.

**Pytanie nr 2**

Demontaż istniejących opraw wraz z utylizacją - czy jest po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Tak, demontaż istniejących opraw wraz z utylizacją jest po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 3**

Okablowanie pod nowe oprawy oświetleniowe - czy Wykonawca ma bazować   
na istniejącym okablowaniu po demontowanych oprawach czy wymagane jest wykonanie nowego okablowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Wykonawca powinien bazować na istniejącym oprzewodowaniu. Ewentualna rozbudowa istniejącego oprzewodowania wynikać będzie z niewielkiej zmiany lokalizacji opraw.

**Pytanie nr 4**

Wyniesienie mebli - czy Zamawiający wymaga wyniesienie wszystkich mebli   
z remontowanych pomieszczeń, czy tylko niezbędnych do wykonania prac  
i zabezpieczenia całości.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyniesienia mebli w zakresie niezbędnym do wykonania prac oraz zabezpieczenia pozostałych mebli.

**Pytanie nr 5**

Ponowny montaż vertikali/karniszy - czy ma być wykonany do nowego sufitu,   
wraz z przygotowaniem ewentualnych wzmocnień w suficie, jeżeli będą wymagane.

**Odpowiedź na pytanie nr 5**   
Ponowny montaż vertikali/karniszy ma być wykonany do nowego sufitu,   
wraz z przygotowaniem ewentualnych wzmocnień w suficie, jeżeli będą wymagane.

**Pytanie nr 6**

Czy na istniejących sufitach występują elementy wentylacji, jakie miałyby być dostosowane/przełożone do nowego sufitu, tj. anemostaty, kratki nawiewne/wywiewne - po czyjej stronie są prace z tym związane i w jakim zakresie.

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Na istniejących sufitach nie występują elementy wentylacji.

**Pytanie nr 7**

Czy po demontażu istniejących czujek będą instalowane nowe? Po czyjej stronie jest ewentualnie ten zakres prac i kto zabezpiecza ciągłość instalacji po demontażu czujek.

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Nie przewiduje się montażu nowych czujek.

**Pytanie nr 8**

Jakie parametry akustyczne/wymogi powinien spełniać oczekiwany przez państwa sufit mineralny?

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający nie określa parametrów akustycznych zastosowanych sufitów.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.