**Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest produkcja i dostawa magnesów oraz zakładek magnetycznych w ilościach i rodzajach wskazanych   
   w zestawieniu poniżej.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, I kategorii, pełnowartościowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pierwszym gatunku   
   i spełniać co najmniej następujące wymagania:
3. jest wysokiej jakości,
4. jest trwały tj. magnesy i zakładki magnetyczne nie ulegają trwałym zniekształceniom, pęknięciom, odbarwieniom (nie ulega zniszczeniu przy korzystaniu zgodnie z przeznaczeniem),
5. charakteryzują się estetyką i precyzją (starannością) wykonania,
6. są funkcjonalne, tj. powinny spełniać swoje przeznaczenie, magnesy i zakładki mają zapewniać łatwe i bezproblemowe korzystanie   
   z nich,
7. wykonywany nadruk na magnesach i nakładkach magnetycznych musi być wykonany trwale, techniką odpowiednią dla materiału na którym będzie dokonany nadruk,
8. musi być dopuszczony do obrotu na terenie UE,
9. spełniać wymagane normy, posiadać stosowne certyfikaty, szczególnie dotyczące użytkowania produktów przez dzieci i młodzież (jeżeli są wymagane).
10. Podane w zestawieniu ilości są objęte zamówieniem podstawowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zapotrzebowania do 50% zamówienia wycenionego przez Wykonawcę w formularzu cenowym, zarówno w zakresie poszczególnych pozycji, jak i całego wolumenu zamówienia.
11. W sytuacji opisanej w pkt. 3 powyżej Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie rościł wykonania całości przedmiotu zamówienia.
12. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie sukcesywnych zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamówienia będą składane elektronicznie na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Do każdego zamówienia będzie przekazywany projekt graficzny   
    i ewentualny opis zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
13. W ramach jednego projektu graficznego Zamawiający przewiduje zamówienie minimum 300 sztuk magnesów i 100 zakładek magnetycznych.
14. Nadruki w pełnej palecie kolorów CMYK.
15. UWAGA: Grafiki przedstawione na poglądowych wizualizacjach magnesów i zakładek magnetycznych są chronione prawami autorskim i ich użycie bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne. Użycie grafik możliwe jest jedyne w ramach określonych umową.
16. Pliki graficzne będą Wykonawcy przekazywane sukcesywnie tj. wraz ze składanym zamówieniem.
17. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko oraz własnymi siłami do dostarczenia (dostawa: siedziba Zamawiającego – Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork), rozładunku i wniesienia przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawy będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 15:00.
18. Termin realizacji pojedynczego zamówienia na magnesy i zakładki magnetyczne do 14 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
19. Przed każdorazową produkcją magnesów i zakładek w tym również kartonika i blistra, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu do akceptacji drogą elektroniczną, graficznego projektu produktu gotowego do akceptacji.
20. Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych przekaże akceptację lub zastrzeżenia do przedłożonego projektu/ów. W przypadku zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wniesionych zastrzeżeń w terminie do 2 dni roboczych i przedłożenia Zamawiającemu do ponownej akceptacji, co zostało szczegółowo opisane w umowie.
21. Specyfikacja materiałowo – techniczna przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Specyfikacja** | **Wygląd poglądowy** | **Łączna ilość** |
| **1** | Magnes  różne wzory grafiki | * wymiary: 85x54mm +/- 5% , * grubość całkowita min. 3 mm, * magnes (tylna część magnesu): na 100% powierzchni, * okleina: druk bezmatrycowy, papier silk 350 g, lub papier mat 350 g, sztancowanie, kaszerowanie obustronne na tekturze litej 2.0, * wykończenie folia soft lub folia soft touch odporna na zarysowania, * zadruk całościowy, * pakowane pojedynczo w folię przeźroczystą. | C:\Users\m.wisniewska\Desktop\zdjęcia_magnesy\20240322_080020.jpg  **rzut przodu magnesu**  C:\Users\m.wisniewska\Desktop\zdjęcia_magnesy\20240322_080039.jpg  **rzut bok i przodu magnesu**  C:\Users\m.wisniewska\Desktop\zdjęcia_magnesy\20240322_080055.jpg  **rzut boku i tyłu magnesu** | 50 000 sztuk |
| **2** | Magnes panoramiczny różne wzory grafik | - wymiary 60x135mm +/- 5%  - grubość całkowita min. 3 mm  - magnes (tylna część magnesu)na 100% powierzchni,  - okleina druk bezmatrycowy, papier silk 350g, lub papier kreda mat 350 g, sztancowanie, kaszerowanie obustronne na tekturze litej 2.0,  - wykończenie: folia soft lub folia mat odporna na zarysowania,  - zadruk całościowy,  - pakowane pojedynczo w folię przeźroczystą. | C:\Users\m.wisniewska\Desktop\zdjęcia_magnesy\20240322_080020.jpg  **rzut przodu magnesu**  C:\Users\m.wisniewska\Desktop\zdjęcia_magnesy\20240322_080039.jpg  **rzut bok i przodu magnesu**  C:\Users\m.wisniewska\Desktop\zdjęcia_magnesy\20240322_080055.jpg  **rzut boku i tyłu magnesu** | 10 000 sztuk |
| **3** | Magnes o nie standardowym kształcie różne rodzaje | * okleina druk bezmatrycowy, papier silk 350 g, lub papier mat 350 g, sztancowanie, kaszerowanie obustronne, * wykończenie folia soft lub folia soft touch odporna na zarysowania, * zadruk całościowy, * magnes (tylna część magnesu)na 100% powierzchni, * dołączony kartonik (tekturka) z opisem motywu przedstawionego na magnesie. Opis będzie przedłożony przez Zamawiającego, ilość znaków min. 150. Wymaga się użycia czcionki bezszeryfowej. Kolor tekturki ecru o wymiarach 9cmx10cm +/-5%, * wymiary magnesu: mieszczący się w wymiarach kartonika (pełna powierzchnia kartonika), grubość magnesu min. 0,8 mm, * pakowane pojedynczo w folię - magnes razem z tekturką. | **przykładowy kształt magnesu**    **przykładowy kształt magnesu**    **przykładowy kształt magnesu**  C:\Users\m.wisniewska\Desktop\zdjęcia_magnesy\20240322_081447.jpg  **rzut na przód magnesu**  C:\Users\m.wisniewska\Desktop\zdjęcia_magnesy\20240322_081453.jpg  **rzut na tył magnesu**  C:\Users\m.wisniewska\Desktop\zdjęcia_magnesy\20240322_081432.jpg  **przykładowe zdjęcie magnesu i kartonika (tekturki)** | 1500 sztuk |
| **4** | Zakładka magnetyczna do książki  z różnymi grafikami | - wymiary po łożeniu zakładki 40x70mm +/- 5%,  - grubość zakładki po rozłożeniu min. 0,5 mm,  - warstwa magnetyczna na całej powierzchni (z niewielką przerwą na złożenie,  - z obu stron zakładki nadruk,  - druk bezmatrycowy 4+0, papier kreda mat 350g, lub papier silk 350g,  - kaszerowanie z magnesem + sztancowanie.  - druk bezmatrycowy, 4+4 sztancowanie,  - rogi zakładki zaokrąglone,  - zapakowane na blisterze (tekturce) pojedynczo w folię,  - blister (tekturka) 58x110 mm +/- 5% papier kreda mat 350g, lub papier kreda silk 350 g,  - blister posiada nacięcie na przełożenie zakładki i jej złożenie,  -na blistrze (tekturce) koloru naturalnego z nadrukiem logo i adres strony internetowej MZM. | C:\Users\m.wisniewska\Desktop\zdjęcia_magnesy\20240322_075219.jpg  **rzut zakładka magnetyczna przód po rozłożeniu**  C:\Users\m.wisniewska\Desktop\zdjęcia_magnesy\20240322_075226.jpg  **rzut zakładka magnetyczna wnętrze po rozłożeniu**  C:\Users\m.wisniewska\Desktop\zdjęcia_magnesy\20240322_075156.jpg  **rzut zakładka magnetyczna**  C:\Users\m.wisniewska\Desktop\20240322_092744.jpg  **zakładka magnetyczna na blistrze (tekturce)** | 3000 sztuk |