Konin, dnia 13.10.2023r.

**ZDP.UD.2230.42.2023**

**Zapytanie ofertowe**

**dotyczące zamówień poniżej kwoty 130 000,00 zł**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zaprasza do złożenia oferty na:**

**„ Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3250P relacji Stare Miasto – Lisiec Mały – Lisiec Wielki – Niklas – gr. powiatu ”**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

**Powiat Koniński**Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin  
NIP: 665-290-61-78

Odbiorca:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie  
ul. Świętojańska 20 d, 62-500 Konin

1. **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:**
   1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3250P relacji Stare Miasto – Lisiec Mały – Lisiec Wielki – Niklas – gr. powiatu”, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach:

* Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
* Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem;
* Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
* Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji   
  z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
* Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
* Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.   
  w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
* Projekt musi uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
  1. Wykonawca zobowiązany jest projekt uzgodnić z odpowiednimi organami. Przed przekazaniem projektu do zatwierdzenia przez odpowiednie organy należy przedstawić go do zaakceptowania przez Zamawiającego.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
  3. Projekt organizacji ruchu winien zawierać oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uwzględniać istniejące oznakowanie dróg.
  4. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego w projekcie organizacji ruchu, zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem przed i w trakcie jego opracowania.
  5. Zawartość opracowania:

1. Plany orientacyjne w skali 1:25 000 z zaznaczeniem drogi której dotyczy;
2. Plany sytuacyjne w skali 1:1 000;
3. Opis techniczny, zawierający cel i zakres opracowania, charakterystykę drogi i ruchu na drodze, uzasadnienie wprowadzonych zmian w organizacji ruchu;
4. Zbiorcze zestawienie znaków pionowych (szt.), urządzeń bezpieczeństwa ruchu zawartych w sporządzanych projektach, podzielonych na poszczególne kategorie oraz ilość znaków w danej kategorii z podziałem na projektowane, istniejące, likwidowane , przeniesione.
5. Karta uzgodnień.
6. Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu;
7. Do projektowania należy stosować materiały geodezyjne w postaci kopi map sytuacyjno- wysokościowych lub zasadniczych w skali 1:1000.
   1. Projekty należ sporządzić w postaci:
8. Graficznej: wydruki formatu A-3 wszystkich stron opracowania złożyć do formatu A-4 umieścić w segregatorach, bądź też innych sztywnych okładkach umożliwiających wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektu. Na każdym z arkuszy winna znaleźć się legenda oraz metryczka z nr drogi, nr arkusza   
   i skalą rysunku.
9. Zamawiającemu należy przedłożyć po 2 zatwierdzone egzemplarze dla każdego projektu organizacji ruchu oraz płytę DVD z edytowalną wersją elektroniczną (pliki   
   z rozszerzeniem .dwg oraz pdf.).
10. Na planie sytuacyjnym należy nanieść:

* Istniejące oraz projektowane oznakowanie pionowe wraz z kilometrażem;
* Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
* Obiekty generujące ruch takie jak szkoły, kościoły, budynki użyteczności publicznej itd.
* Obiekty i urządzenia w pasie drogowym ograniczające widoczność na łukach i w rejonie skrzyżowań;

1. **Warunki udziału w postępowaniu:** 
   1. Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje, zdolność techniczną oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
   2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w miejscu objętym przedmiotem zamówienia w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do złożenia oferty.
2. **Termin realizacji:**

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15.12.2023r.

5. **Opis sposobu przygotowania oferty:**

5.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin> na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 18.10.2023r. do godz. 7:20**

5.2. Do oferty tj. załącznik nr 1 należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO

5.3. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/), Wykonawca powinien złożyć podpis elektroniczny bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) lub przesłać zeskanowaną ofertę.

5.4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

5.5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

**6.Kryterium wyboru oferty:**

Jedynym kryterium **oceny ofert** (o znaczeniu równym 100%) jest **cena**, tj. cena oferty (brutto).  
**Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza**.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

**7.Ogłoszenie wyników:**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ofert.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

Osoby wyznaczone do kontaktu:

Patrycja Dworzyńska

tel.63 243 02 80 wew. 22

[p.dworzynska@zdp.konin.pl](mailto:p.dworzynska@zdp.konin.pl)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Projekt umowy (załącznik nr 2) .

……………………………….…………

Zatwierdził