|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły  tel. 61 292 28 21, 61 293 21 44  biuro@vowie.com.pl www.vowie.com.pl |
| **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA** | |
| **ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY** | |
| **Inwestor:** | **Gmina Tarnowo Podgórne,**  **ul. Poznańska 115,**  **62 - 080 Tarnowo Podgórne** |
| **Adres inwestycji:** | **ident. działki - 302117\_2.0005.117**  **jedn. ewid. - 302117\_2**  **Tarnowo Podgórne-gmina wiejska**  **obręb ewid. - 0005 Góra**  **ul. Szkolna 3A, Góra, 62-080 Tarnowo Podgórne** |
| **Projektant sporządzający:**  mgr inż. arch. Wiesław Vowie  upr. nr 42/PW/94  w specjalności architektonicznej |  |

|  |
| --- |
| 1. **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:** |

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126.

* 1. Zakres robót – rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy:
* rozbiórka części budynku (wg projektu)
* wykonanie fundamentów
* wykonanie ścian
* wykonanie konstrukcji dachowej wraz z pokryciem
* zmiana aranżacji otworów okiennych, montaż ślusarki okiennej i drzwiowej
* wykonanie instalacji
* docieplenie budynku
* wykończenie wnętrz
* uporządkowanie i zagospodarowanie terenu działki
  1. Nie występują elementy zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
  2. Zagrożenia występujące podczas realizacji:
* praca z urządzeniami elektrycznymi i spawalniczymi
* praca z urządzeniami mechanicznymi typu piła, betoniarka itp.
* praca na wysokości
* prace wyładunkowe materiału i sprzętu
* praca przy wykonywaniu instalacji elektrycznej
  1. Pracownicy przed przystąpieniem do prac budowlanych winni być zapoznani z zasadami pracy na budowie, winni być przeszkoleni BHP oraz zapoznać się z bezpośrednim zagrożeniem wynikającym z realizacji przedmiotowej inwestycji. Bez względu czy takie szkolenie przeprowadzane było wcześniej przed przystąpieniem do danej inwestycji.

Instrukcje z jakimi należy się zapoznać:

* + 1. na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru np. IP 1.01/10
    2. przeciwpożarową dla zaplecza budowy – np. IPB 1.01/11
    3. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach np. IPP 10.02/34
    4. wykonania prac szczególnie niebezpiecznych, np. IPN 12.05/21 do 27, tzn:

- z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi i toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych środków transportu,

- praca na wysokości,

e) sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów.

* 1. Praca na wysokościach winna odbywać się z zachowaniem ostrożności, przy pomocy pasów asekuracyjnych i lin. Każdy pracownik winien być wyposażony w kask, każdy z pracowników powinien mieć zaświadczenie od lekarza specjalisty, lekarza pracy o przydatności do pracy na wysokości.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opracował:  Szamotuły, sierpień 2024 r. |  |  |