**Przebudowa sieci napowietrznej sn-15kV oraz nn-0,4kV.**

ZAKRES WYŁĄCZONY Z REALIZACJI W RAMACH ZADANIA – ROBOTY WYKONANE PRZEZ ENERGA OPERATOR

Na terenie objętym opracowaniem występują kolizje istniejących linii napowietrznych sn-15kV oraz nn-0,4kV w związku z projektowanym układem drogowym w ramach zadania: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła "Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W”. Na powyższe zostały wydane przez Energa Operator Oddział w Płocku warunki przebudowy (usunięcia kolizji) oznaczone numerami:

Dla linii SN-15kV:

R/17/019589 z dnia 24.04.2017

R/17/019579 z dnia 24.04.2017

R/17/019574 z dnia 24.04.2017

R/17/019529 z dnia 25.04.2017

R/17/019543 z dnia 25.04.2017

R/17/019566 z dnia 25.04.2017

R/17/019464 z dnia 25.04.2017

Dla linii nn-0,4kV:

R/17/019422 z dnia 21.04.2017

R/17/019609 z dnia 24.04.2017

Na podstawie przekazanych od Inwestora informacji wszystkie miejsca skrzyżowań istniejących linii napowietrznych z nowo projektowanym układem drogowym należy przebudować na kablowe.

**Przebudowa sieci napowietrznej sn-15kV**

- budowa słupów krańcowych z rozłącznikami oraz głowicami kablowymi sn-15kV: 14 kpl.

- budowa słupów krańcowych linii niskiego napięcia nn-0,4kV: 4 kpl.

- budowa linii kablowych średniego napięcia typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 L=~3200m

- budowa linii kablowych niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 L=~130m

- demontaż linii napowietrznej sn-15kV 3xAFL 1x70mm2 L=~900m

- demontaż linii napowietrznej nn-0,4kV L=~70m

- demontaż słupów linii napowietrznej sn-15kV: 15 kpl

- demontaż słupów linii napowietrznej nn-0,4kV: 3kpl