**Wzór - Załącznik nr 1 do SIWZ**

*OFERTA WYKONAWCY*

Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*

Adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*

Nr telefonu i faksu, adres e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*

**Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę zestawów komputerowych* (Numer sprawy: WZP-1062/20/73/Ł)**

1. **Oferujemy:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN(kol.4 x 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Asortyment**……………………........................................…\*(Producent, pełna nazwa lub oznaczenie modelu definiująca konfigurację sprzętową komputera)System operacyjny ………………………………………..………….…\*(Producent, Wersja)Pakiet biurowy……………………………………………………(producent, typ, model) | szt. | …..........................\*\* | ……%\* | …...............................\*\* |

1. **Zobowiązujemy się do:**
2. udzielenia rękojmi i gwarancji na okres …….. \*\*\* (min. 24 m-ce), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.
3. wykonania dostawy asortymentu w terminie …… dni roboczych\*\*\* (max. 20 dni roboczych), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.
4. **Informujemy, że**
5. Oferujemy asortyment o pojemności dysku twardego ……………..GB \*\*\* (minimalna pojemność dysku 256 GB),
6. Jest możliwość telefonicznego ………………..\* lub przez stronę internetową ……………………\* sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
7. Możliwość sprawdzenia parametrów oferowanych komputerów, jest na …………………………………………….\* (należy wpisać link do strony internetowej producenta oferowanych komputerów, na której będą zawarte informacje potwierdzające, że zaoferowane komputery spełniają wymagane i oferowane parametry);
8. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień jest na stronie internetowej producenta ………………………………………………………………………………………………………………....…\*;
9. Możliwość szybkiego zgłaszania usterek dostępne jest przez portal internetowy ………….…………………………………………………………………………………..…….……………...\*;

**IV. Oświadczamy, że:**

1. Jesteśmy podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy oferowanego w ukompletowaniu oprogramowania.
2. Jesteśmy *mikroprzedsiębiorstwem\*\*\*\*/małym przedsiębiorstwem\*\*\*\* /średnim przedsiębiorstwem\*\*\*\*.*
3. Oferowany asortyment wraz z oprogramowaniem jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie ……………..…….. \*\* (Wykonawcy lub Zamawiającego).
5. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu……..………\*, mail: ……….\*.

1. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ.
2. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
3. Oświadczam/y, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, na dzień składania ofert.
4. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**1)** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**2)**

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**V. Informujemy, że:**

1. Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy\*\*\*\*\* ............................................... (*nazwa firmy, siedziba*), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ......................................................................\*
2. Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej (dopuszcza się drogę

 faksową lub e-mail) *na adres: ……………………………………………………………………………\**na nr fax: ....................................................\* lub adres e-mail ....................................................................\*

1. Zaproszenie, o którym mowa w Rozdz. XVII §2 ust. 2 SIWZ na adres e-mail: ………..………………\*

*Uwaga::*

*\* należy wpisać,*

\*\* niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy

*\*\*\* w przypadku nie wypełnienia okresu gwarancji/terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji/maksymalny termin dostawy podany w nawiasie*

*\*\*\* w przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę pojemności dysku, Zamawiający uzna, że oferuje minimalną pojemność dysku, tj. 256 GB*

*\*\*\*\* niepotrzebne skreślić*

\*\*\*\*\* *niepotrzebne skreślić, jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt IV. 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcy.*

***Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.***

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF***

Załącznik nr 2 do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne asortymentu | Oferowane parametry techniczne asortymentu \* |
| 1.   | Komputer | Należy podać nazwę producenta, typ oraz model oferowanego komputera. |   |
| 2.   | Obudowa | Małogabarytowa metalowa obudowa przystosowana do pracy w pionie |   |
| Obudowa musi być wyposażona w czujnik otwarcia obudowy.  |
| Obudowa otwierana bez użycia narzędzi umożliwiająca dostęp do pamięci masowej, pamięci ram. |
| Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem katalogowym PN, numerem seryjnym. |
| 3.   | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |   |
| 4.   | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). Wyposażona w 2 sloty na pamięć RAM DDR4 |   |
| 5.   | Procesor | Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5700 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do nie później niż na jeden dzień przed terminem składania oferty. |   |
| 6.   | Pamięć operacyjna | Min. 8GB RAM, 2400MHz DDR4. Pamięć pracująca w trybie dual-channel. |   |
| Możliwość rozbudowy do 32 GB.  |
| 7.   | Dysk twardy | Min. 256GB SSD zamontowany fabrycznie, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie po awarii systemu operacyjnego, fabrycznie zainstalowanego na komputerze.  |   |
| 8.   | Napęd optyczny | Zintegrowana nagrywarka DVD z komputerem  |   |
| 9.   | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. |   |
| 10.   | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.  |   |
| 11.   | Karta sieciowa | 10/100/1000 – złącze RJ45 |   |
| 12.   | Porty/złącza | Wbudowane porty z przodu obudowy: |   |
| 3 x USB 3.0 z czego jeden port USB-C umożliwiający szybkie ładowanie podłączonego urządzenia nawet przy wyłączonym komputerze |
| 1 x port Combo umożliwiający podłączenie słuchawek wraz z mikrofonem |
| lub |
| 1 x port mikrofonowy i 1x port umożliwiający podłączenie słuchawek |
| Wbudowane porty z tyłu obudowy: |
| - 2 x DP,  |
| - 2 x USB 3.0  |
| - 2 x USB 2.0 |
| - 1 x port sieciowy RJ-45,  |
| Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
| 13.   | Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa w układzie US lub EU, USB, kabel min 1,5m |   |
| Mysz przewodowa (optyczna lub laserowa) 3 przyciskowa (scroll), USB, kabel min. 1,5m |
| 14.   | Zasilacz | Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 280W oraz sprawności na poziomie min. 92%. wraz z kablem zasilającym - złącza: Hybrydowe typu C/E/F męskie - IEC C13 ,min. 1.8m, kolor czarny |   |
| 15.   | System operacyjny | Zainstalowany/preinstalowany nowy, nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro. PL 64-bit z licencją lub równoważny. |   |
| Parametry równoważności: |
| ·       pełna integracja z systemami IBM Lotus Notes, SWOP, Płatnik; |
| ·       pełna obsługa ActiveX; |
| ·       dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika, w tym: |
| - klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, |
| - dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych; |
| ·       możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; |
| ·       wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; |
| ·       wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; |
| ·       wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; |
| ·       system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); |
| ·       zgodny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem MS Office 2007/2010/2013/2016, oprogramowaniem IBM Tivoli Endpoint Manager for Lifecycle Management (wraz z instalacją agenta IBM TEM); |
| ·       oprogramowanie powinno umożliwiać zainstalowanie oprogramowania |
| (Kies, Active Sync lub Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows |
| Mobile, PC Suitę lub Nokia Suitę, Zune, iTunes) umożliwiającego pełną synchronizację i zgrywanie kontaktów i danych między używanymi przez Zamawiającego telefonami komórkowymi (Nokia, Iphone, Samsung, Telefunken) oraz komputerem. |
| ·       oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny; |
| Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10 |
| 16.   | Pakiet biurowy | Pakiet oprogramowania biurowego, zintegrowanego, zawierającego następujące składniki: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2019 lub równoważny. Wymagania pakietu: zgodność z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem, MS Office "2013/2016/2019” oraz prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, ,XLSX, PPT, PPTX. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść. Wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu, w którym został wytworzony bez konieczności dodatkowej edycji otwartego dokumentu. Dostarczony program musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku. Edytor tekstowy powinien umożliwiać zmianę wielkości kerningu, tworzenie wcięć lustrzanych, zastosowanie stylów mieszanych i stylów tabel oraz podział okna na kilka dokumentów. Arkusz kalkulacyjny powinien umożliwiać ustawianie obszaru wydruku,. Natomiast program do prezentacji musi zapewnić importowanie slajdów z innych prezentacji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego.  |   |
| W przypadku, gdy oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania. |
| Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji opracowywanego dokumentu w celu dostosowania go do prawidłowego użytkowania w oprogramowaniu równoważnym. |
|   |
| 16.   | BIOS  | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI |   |
| -  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: |
| - modelu komputera, |
| - MAC Adres karty sieciowej, |
| - wersja Biosu wraz z datą produkcji, |
| - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu  |
| - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, |
| - napędach lub dyskach podłączonych do portów M.2 oraz SATA (model dysku twardego i napędu optycznego) |
|   |
| Możliwość z poziomu Bios: |
| - wyłączenia kontrolera selektywnego (pojedynczego) portów SATA, |
| - konfiguracji kontrolera SATA: AHCI  |
| - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, wbudowanego głośnika, PXE |
| - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, |
| - blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora |
| - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera  |
| - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii  |
| - załadowania optymalnych ustawień Bios |
| - obsługa Bios za pomocą klawiatury |
| - obsługa Bios bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.  |
| 17.   | Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: |   |
| ·         wykonanie testu pamięci RAM  |
| ·         test dysku twardego |
| Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. |
| System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |
| 18.   | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE. |   |
| Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
| 19.   | Waga/rozmiary urządzenia wraz z napędem optycznym. | Waga urządzenia max. 8kg |   |
| Suma wymiarów nie może przekraczać: 900mm |
| 20.   | Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | ·         Złącze typu Kensington Lock umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej uniemożliwiającej również otwarcie obudowy |   |
| ·         Moduł TPM 2.0 |
| 21.   | Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji  |   |
| 23.   | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. |   |
| - możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu  |
| - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| L.P. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora  | Oferowane parametry techniczne asortymentu\* |
| 1 | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 23,8” (16:9), czarny lub odcienie szarości |   |
| 2 | Rozmiar plamki | 0,275 mm |   |
| 3 | Jasność | 250 cd/m2 |   |
| 4 | Kontrast | Typowy 1000:1 |   |
| 5 | Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |   |
| 6 | Czas reakcji matrycy | max. 8 ms (Gray to Gray) |   |
| 7 | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |   |
| 8 | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 80 kHz |   |
| 9 | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 60 Hz |   |
| 10 | Zużycie energii | Normalne działanie 22W (typowe), 43W(maksymalne), tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,3W  |   |
| 11 | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona |   |
| 12 | Podświetlenie | System podświetlenia LED |   |
| 13 | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Lock - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą. |   |
|
| 14 | Waga bez podstawy | Maksymalnie 3,30 kg  |   |
| 15 | Waga z podstawą + kable | Maksymalnie 5,70kg |   |
| 16 | Wymiary bez podstawy | Wysokość : max. 340 mm |   |
| Szerokość : max. 570 mm |
| Głębokość : max. 64mm |
| 17 | Wymiary z podstawą | Wysokość : max. 430 mm |   |
| Szerokość : max. 570 mm |
| Głębokość : max. 230 mm |
| 18 | Zakres regulacji Tilt | Wymagany, od -5 do +21 lub min. regulacja 26 stopni |   |
| 19 | Kolor obudowy | Czarny |   |
| 20 | Głośniki | Wbudowane lub dedykowane przez producenta monitora, głośniki doczepiane lub jako listwa dźwiękowa o parametrach nie gorszych niż : |   |
| Całkowita moc: 2,5 W sumarycznie dla obu głośników |
| Pasmo przenoszenia: od 100 Hz do 20 KHz |
| Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora lub dodatkowe głośniki wolnostojące w zestawie. |
|   |
| 21 | Złącze  | 1x D-Sub,  |   |
| 1x DisplayPort |
| 22 | Certyfikaty | TCO 7.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241 |   |
| Wymagane dokumenty dołączyć do oferty dodatkowo potwierdzone przez producenta sprzętu oświadczeniem lub podpisane przez osobę upoważnioną/prokurenta do reprezentowania producenta sprzętu.  |
| 23 | Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm |   |
| - w zestawie kabel zasilający złącza: Hybrydowe typu C/E/F męskie - IEC C13 ,min. 1.8m, kolor czarny oraz - kabel DSUB min. 1.8m |
| - kabel DisplayPort – DisplayPort, min. 1.8 m |
| - kabel DisplayPort – HDMI, min. 1.8 m |
| - kabel DisplayPort – DVI, min. 1.8 m |
|   |

**\*Zamawiający informuje, że należy wpisać parametry techniczne oferowanego asortymentu.**

**Niedopuszczalne są wpisy typu: tak, spełnia, posiada lub temu podobne.**

***Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.***

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF***