***Załącznik Nr 2 do swz***

**Wykaz konfiguracji zaoferowanego pojazdu pod pojazd nieoznakowany**

**- wersja kombi**

Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawę nieoznakowanego pojazdu służbowego typu kombi – 2 sztuki” Nr sprawy 45 /21

**OŚWIADCZENIE**

Działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

oświadczam, iż zaoferowany przeze mnie pojazd:

…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……

(marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa\*)

spełnia poniższe warunki:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagany przez Zamawiającego parametr** | **J. m.** | **Wartość** | **Spełnia/nie spełnia****lub podać wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Rodzaj silnika | - | Układ hybrydowy typu HEV | Spełnia/nie spełnia |
|  | Maksymalna moc netto silnika spalinowego (według danych pkt. 27.1 świadectwa zgodności WE) | kW | min. 70 | ………………..kW |
|  | Maksymalna moc netto silnika elektrycznego (według danych z pkt 27.3 świadectwa zgodności WE) | kW | min 44 | ……………..kW |
|  | Prędkość maksymalna (według danych z pkt. 29 świadectwa zgodności WE) | km/h | min. 170 | ………….…….km/h |
|  | Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego  | Nm | min. 125 | ……………….…Nm |
|  | Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego | Nm | min 145 | ………………Nm |
|  | Rozstaw osi (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE) | mm | min. 2590 | ……………….…mm |
|  | Długość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE) | mm | min. 4500 | ……………….…mm |
|  | Pojemność skokowa silnika (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE) | cm3 | min. 1390 | ……………….…cm3 |
|  | Pojemność przestrzeni bagażowej | dm3 | min. 400 | ………………..…… |
|  | Liczba siedzeń do przewozu pasażerów 5 | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Skrzynia biegów automatyczna  | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Kierownica po lewej stronie | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) |  | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół , przód - tył | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Regulowany fotel kierowcy, regulowany fotel pasażera | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla pierwszego rzędu siedzeń | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń I i II rzędu siedzeń | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną połączoną z kamerą cofania | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | System audio zintegrowany z wyświetlaczem zabudowanym na desce rozdzielczej z minimum 2 głośnikami | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu w tym min. jeden pilot do sterowania centralnym zamkiem  | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Oświetlenie I rzędu siedzeń. | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby drzwi przednich i tylnych | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne  | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Tapicerka siedzeń ciemna | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Klimatyzacja automatyczna | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Komplet kół z ogumieniem letnim na obręczach ze stopów lekkich z fabrycznej oferty producenta pojazdów. | szt. | 4 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Komplet kół z ogumieniem zimowym na obręczach ze stopów lekkich lub stalowych z fabrycznej oferty producenta/importera/dealera pojazdów | szt. | 4/ Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) lub koło dojazdowe bądź zestaw naprawczy zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu.  | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z pkt. 35 świadectwa zgodności WE  | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-„ na masie) | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Rodzaj nadwozia – kombi | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Komputer pokładowy | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Komplet dywaników gumowych dla I i IIrzędu siedzeń | szt. | 4 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Ramka pod tablicę rejestracyjną | szt. | 2 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Rok produkcji | - | 2021 | Spełnia/nie spełnia |
|  | Gaśnica proszkowa min 1kg. | szt. | 1 / Wymagane | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Apteczka samochodowa z wyposażeniem | szt. | 1 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | szt. | 1 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Młotek do rozbijania szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa i latarką | szt. | 2 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |

**Oświadczam, że pozostałe wyposażenie jest zgodne z wymaganiami taktyczno-technicznymi samochodu osobowego kombi hybrydowego typu hev wersji nieoznakowanej segmentu C.**