**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj opony** | **Rozmiar** | **Maksymalny nacisk na oś przednią w układzie pojedynczym** | **Indeks nośności i prędkości** | **Minimalna głębokość bieżnika w mm** | **Nazwa handlowa opony i symbol bieżnika\*** | **Ilość**  |
| **1.** | Opona bezdętkowa, radialna całostalowa. przeznaczona do komunikacji miejskiej na oś przednią z obustronnym wzmocnieniem bocznym i oznaczeniem M + S. | **275/70R-22,5** | 7100 kg | 152/148 E | nie mniej niż 18 mm | Opona 275/70R 22,5 wielosezonowa M+S SAVA CITY U 4 Indeks prędkości i nośności 152/148 E lub równoważne | **160** |
| **2.** | Opona samochodowa wielosezonowa  | 215/75/16 C |  |  |  |  | **4** |

\* parametry oferowanych opon muszą być udokumentowane za pomocą katalogów z pisemnym potwierdzeniem głębokości bieżnika.

Bieżniki muszą być zgodne z obecnie używanymi w MZK Gorzów Wlkp. .