#### Opis przedmiotu zamówienia.

„Zakup i dostawa opon zimowych i letnich do pojazdów służbowych”

* 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w druku oferty cenowej stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.
  2. Opony montowane będą do policyjnych pojazdów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej. Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań policyjnych, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków eksploatacji pojazdów służbowych, Zamawiający oczekuje zaoferowania opon dobrej jakości z grupy: **Bridgestone, Goodyear, Continental, Michelin, Pirelli, Hankook, Nokian, Falken.**
  3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 34351100-3- opony do pojazdów silnikowych;

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

#### Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji.

* 1. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.
  2. Dostarczane do Zamawiającego opony nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż na 12 miesięcy przed terminem ich dostawy do Zamawiającego.
  3. Przedmiot zamówienia należy dostarczać sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
  4. Dostawy należy realizować sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w terminie do 24 godzin, licząc od momentu zgłoszenia zamówienia Wykonawcy.
  5. W przypadku zamówień składanych w piątek, Wykonawca jest zobowiązany zrealizować dostawę w najbliższy poniedziałek do godziny 14.30.
  6. Zgłoszenie dostawy opon będzie następowało telefonicznie, faksem lub poprzez pocztę elektroniczną.
  7. Wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu ponosi Wykonawca.
  8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, jakiej udziela producent, jednak nie mniej niż na okres 24 miesięcy, licząc od daty dostawy do Zamawiającego.
  9. Na opony wymienione w ramach reklamacji obowiązuje okres gwarancji jak przy oponach nowych, jednak nie krótszy niż okres 24 miesięcy.

1. **Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień powtarzających.**

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Kryteria oceny

Cena 70%

Efektywność paliwowa 15%

Przyczepność na mokrej nawierzchni 15%

Kryterium efektywność paliwowa - waga 15%

Zamawiający przyzna za każdą oferowaną oponę:

Klasa A- 15 punktów

Klasa B- 10 punktów

Klasa C- 8 punktów

Klasa D-5 punktów

Klasa E- 0 punktów

Klasa F- 0punktów

Łączna liczba punktów w ramach kryterium zostanie obliczona poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej spośród wszystkich pozycji wykazu opon, w następujący sposób :

E=SP/LO

SP-suma punktów przyznanych wszystkim oponom w wykazie

LO- liczba wszystkich rodzajów opon wykazanych w wykazie (96)

Kryterium przyczepność na mokrej nawierzchni - waga 15%

Zamawiający przyzna za każdą oferowaną oponę:

Klasa A- 15 punktów

Klasa B- 10 punktów

Klasa C- 8 punktów

Klasa D-5 punktów

Klasa E- 0 punktów

Klasa F- 0punktów

Łączna liczba punktów w ramach kryterium zostanie obliczona poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej spośród wszystkich pozycji wykazu opon, w następujący sposób :

E=SP/LO

SP-suma punktów przyznanych wszystkim oponom w wykazie

LO- liczba wszystkich rodzajów opon wykazanych w wykazie (96)

W związku z wyłączeniem opon motocyklowych w obowiązku etykietowania kryteria efektywności paliwowej oraz przyczepności na mokrej nawierzchni nie mają zastosowania (100-4=96)