Katowice, dnia 15 września 2023 r.

**Zamawiający:**

**Komenda Wojewódzka**

**Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach**

**ul. Wita Stwosza 36**

**40-042 Katowice**

**Informacja o wyborze oferty**

**Dotyczy:** **„Dostawa środków ochrony indywidualnej strażaka Państwowej Straży Pożarnej”, sprawa WL.2370.15.2023**

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych– dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. **Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę** DEVA Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 Maja 19, 43-400 Cieszyn

**Ranking złożonych ofert:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer oferty** | **Wykonawca** | **Kryterium 1****Cena****Wartość z oferty** | **Kryterium 1****Cena oferty –** **waga 30%****przyznana punktacja** | **Kryterium 2****Parametry techniczne****Wartość z oferty**  | **Kryterium 2****Parametry techniczne –** **waga 70 %****przyznana punktacja** | **Łączna punktacja** |
| 1. | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia Umundurowania Strażackiego, ul. Żeromskiego 3, 95-060 Brzeziny | 745 712,10 zł | 30,00 pkt | 47,26 pkt | 33,08 pkt | 63,08 pkt |
| 2. | DEVA Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 Maja 19, 43-400 Cieszyn | 957 180,00 zł | 23,37 pkt | 100,00 pkt | 70,00 pkt | 93,37 pkt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Oceniany parametr** | **WYKONAWCY** |
| **OFERTA NR 1** | **OFERTA NR 2** |
| **Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia Umundurowania Strażackiego** | **DEVA Poland****Sp. z o.o.** |
| 1. | Przenikanie ciepła-płomień zgodnie z EN 367 lub ISO 9151:2016 - min. 13 spkt. 6.2.1.3. EN 469:2020 po min. 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330, 60°C | HTI24= 15,5 s4,17 pkt. | HTI24= 22,00 s15,00 pkt. |
| 2. | Przenikanie ciepła-promieniowanie zgodnie z EN 367 lub ISO 6942:2016 - min. 18 spkt. 6.2.1.4. EN 469:2020 po min. 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330, 60°C |  RHTI24 = 22,4 s11,00 pkt. | RHTI24 = 24,00 s15,00 pkt. |
| 3. | Odporność na przesiąkanie wodą (z uwzględnieniem szwów) zgodnie z EN 811:2018, min. 20 kPapkt. 6.2.4. EN 469:2020 po min. 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330, 60°C | Nie podlega ocenie0,00 pkt. | = 100,00 kPa10,00 pkt |
| 4. | Opór pary wodnej dla układu materiałowego ubrania badany zgodnie z EN ISO 11092:2014 – max. 18 m2Pa/Wpkt. 6.3.1. EN 469:2020 po min. 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330, 60°C | Nie podlega ocenie0,00 pkt. | = 16,10 m2Pa/W10,00 pkt |
| 5. | Wytrzymałość na rozciąganie – główne szwy materiału zewnętrznego badany zgodnie z EN ISO 13935-2:2014 . min. 300 Npkt. 6.2.3.1. EN 469:2020 po min. 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330, 60°C | = 625,00 N4,21 pkt. | = 1072,00 N10,00 pkt |
| 6. | Odporność na przesiąkanie ciekłych związków chemicznych zgodnie z EN ISO 6530 min. 80%pkt. 6.2.2. EN 469:2020 po min. 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330 w 60°C | TAK (spełnia)5,00 pkt. | TAK (spełnia)5,00 pkt |
| 7. | Wytrzymałość na rozerwanie materiału zewnętrznego zgodnie z EN ISO 13937-2:2000/ EN ISO 13937-2:2002, średnia arytmetycznapkt. 6.2.3.2. EN 469:2020 min. 30 N po min. 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330 w 60°C | = 90,5 N2,88 pkt. | = 135 N5,00 pkt |
| 8. | Ochrona przed przenikaniem bakterii wg ISO 16604 | TAK (spełnia)5,00 pkt. | TAK5,00 pkt |
| 9. | Raport z badań jednostki notyfikowanejzawierający wyniki badań zgodnie z załącznikiem D normy EN 469:2020metoda ISO 13506:2017Wymagania dla oparzeń II. st. max 1 %, III. st. 0% | TAK (spełnia)10,00 pkt. | TAK10,00 pkt |
| 10. | Antyelektrostatyczność całego ubrania zgodnie z EN 1149-5:2018 | TAK (spełnia)5,00 pkt | TAK5,00 pkt |
| 11. | Podanie wyników badań dla pkt. 1-7 po min. 30 cyklach prania. zgodnie z EN ISO 6330 w 60°C | NIE (nie spełnia)0,00 pkt | TAK10,00 pkt |
| **ŁĄCZNA PUNKTACJA** | **47,26 pkt** | **100,00 pkt** |
| **KRYTERIUM PARAMETR TECHNICZNY –****70% ŁĄCZNEJ PUNKTACJI** | **33,08 pkt** | **70,00 pkt** |

**Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą:** DEVA Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 Maja 19, 43-400 Cieszyn

W terminie późniejszym Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Podpisał:

z up. ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. Arkadiusz Krzemiński

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

 Państwowej Straży Pożarnej